## NKAN001

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN001 KOMMANDO '(&00)' AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Das bezeichnete Kommando wurde erfolgreich ausgefuehrt.

## NKAN002

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN002 KOMMANDO '(&00)' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das bezeichnete Kommando wurde nicht ausgefuehrt. Der Grund ist in einer
vorangegangenen Meldung angezeigt.

## NKAN003

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN003 SYNTAX-FEHLER IM OPERANDEN '(&00)'

## NKAN004

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN004 NET-STORAGE AUFTRAG ABGEWIESEN. GRUND: (&00)

### Bedeutung

Der vorausgegangene Net-Storage Auftrag konnte nicht erfolgreich
ausgefuehrt werden. (&00) gibt eine Begruendung. In einigen Fehler-
faellen geht noch eine NKAN077- , NKAN078- oder NKAN079-Meldung voraus.
(&00) : MOUNT POINT NOT AVAILABLE
- Der Net-Server ist nicht erreichbar oder es kann nicht auf
das Net-Storage Verzeichnis-zugegriffen werden.
Naehere Gruende koennen aus der vorangegangenen NKAN07*-
Meldung entnommen werden.
VSN MULTIPLE
- Unter dem Verzeichnis wurde eine VSN gefunden, die bereits
unter einem anderen verbundenen Verzeichnis vorhanden ist.
MOUNT ON CLIENT FAILED
- Das angegebene Net-Storage-Verzeichnis kann im Net-Client
nicht gemounted werden. Moegliche Ursachen:
- Der Net-Server existiert nicht.
- Die IP-Adresse des Net-Servers kann im Net-Client nicht
ermittelt werden.
- Das Verzeichnis existiert nicht auf dem angegebenen Net-
Server.
- Die Berechtigung zum Zugriff auf das Verzeichnis fehlt.
Naehere Gruende koennen aus der vorangegangenen NKAN07*-
Meldung entnommen werden.
ONETSTOR NOT AVAILABLE
- Das Subsystem ONETSTOR ist nicht verfuegbar.
ONET TASK TIMEOUT
- Die Aktion wurde durch die Zeitueberwachung im Subsystem
ONETSTOR abgebrochen. Die Systemtask von ONETSTOR war
belegt und konnte die geforderte Aktion nicht ausfuehren.
CLIENT COMMUNICATION ERROR
- Die Verbindung zum Net-Client ist nicht moeglich.
Naehere Gruende koennen aus der vorangegangenen NKAN07*-
Meldung entnommen werden.
CLIENT INTERNAL ERROR
- Der Net-Client hat ein Problem gemeldet.
Naehere Gruende koennen aus der vorangegangenen NKAN07*-
Meldung entnommen werden.
CLIENT TIMEOUT CHECK
- Die Aktion wurde durch die Zeitueberwachung im Net-Client
abgebrochen.
CLIENT NOT AVAILABLE
- Der Net-Client steht momentan nicht zur Verfuegung.
PARAMETER ERROR
- Interner Fehler in der Kommandobearbeitung.
OBJECT NOT FOUND
- Bezeichnetes Verzeichnis oder Mount-ID ist nicht vorhanden.
NKA INTERNAL ERROR
- Interner Fehler in der Kommandobearbeitung.
OPEN FILES
- Ein UMOUNT-Kommando kann nicht ausgefuehrt werden,
da nicht alle Dateien der in dem betroffenen Verzeichnis
liegenden Net-Storage Volumes geschlossen sind.
MOUNTING ACTIVE
- Auftrag kann momentan nicht ausgefuehrt werden, da
ein vorangegangener MOUNT-Auftrag noch nicht
abgeschlossen ist.
LIVE MIGRATION ACTIVE
- Auftrag kann momentan nicht ausgefuehrt werden, da
eine Live-Migration des System durchgefuehrt wird.
NOT SUPPORTED BY CLIENT
- Die gerufene Funktion wird von der aktuellen Version
des Net-Client nicht unterstuetzt.
ONETSTOR SHOWS ERROR
- sonstiges Problem, das vom Subsystem ONETSTOR
gemeldet wird.
Naehere Informationen koennen der vorausgegangenen
NKAN07*-Meldung entnommen werden.
NKA RETURNS XXXXXXXX
- sonstiges Problem, das noch nicht beschrieben ist.

## NKAN005

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN005 DAS NET-STORAGE-VERZEICHNIS IST BEREITS VERFUEGBAR

## NKAN006

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN006 KEINE ENTSPRECHENDEN NET-STORAGE-DATEN VORHANDEN

## NKAN007

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN007 VERZEICHNIS '(&00)' NICHT GEFUNDEN

### Bedeutung

Der angegebene Verzeichnis-Name wurde in den System-Tabellen nicht
gefunden. Falls zusaetzlich ein Server oder Client spezifiziert wurde,
wurden diese Angaben bei der Suche beruecksichtigt.

### Maßnahme

Mit dem Kommando /SHOW-NET-STORAGE ohne weitere Operanden werden alle
im System gemounteten Verzeichnisse angezeigt. Entweder im Kommando den
Verzeichnisnamen entsprechend korrigieren (Gross-/Kleinschreibung
beachten) oder Verzeichnis ueber die Mount-ID spezifizieren.

## NKAN008

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN008 INTERNER FEHLER BEIM AUFBAU DER OPS-VARIABLEN (FEHLER-NUMMER: '(&00)')

### Maßnahme

Fehler an Entwicklung senden.

## NKAN009

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN009 FUEHRENDER SCHRAEGSTRICH '/' IM VERZEICHNIS-NAMEN FEHLT

## NKAN010

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN010 VERZEICHNIS '(&00)' NICHT EINDEUTIG

### Bedeutung

Der angegebene Verzeichnisname ist in den Systemtabellen mehrfach
vorhanden.

### Maßnahme

Zur eindeutigen Festlegung zusaetzlich Client und/oder Server angeben
und Kommando wiederholen.

## NKAN011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN011 MOUNT-ID '(&00)' NICHT VORHANDEN

### Maßnahme

Mit dem Kommando /SHOW-NET-STORAGE werden alle momentan
gemounteten Verzeichnisse und die dazugehoerige Mount-ID angezeigt.
Kommando mit der passenden Mount-ID wiederholen.

## NKAN012

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 70

Warranty : NO

NKAN012 NET-STORAGE-VERZEICHNIS '(&00)' DES NET-SERVERS '(&01)' IST UEBER DEN NET-CLIENT '(&02)' MIT DEM BS2000-SYSTEM VERBUNDEN

## NKAN013

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKAN013 NET-STORAGE-VERZEICHNIS '(&00)' DES NET-SERVERS '(&01)' WURDE VOM BS2000-SYSTEM GETRENNT

## NKAN014

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKAN014 NET-STORAGE-VERZEICHNIS '(&02)' DES NET-SERVERS '(&01)' WURDE DURCH INTERNEN AUFTRAG VOM BS2000-SYSTEM GETRENNT

### Bedeutung

Die Verbindung zu dem Net-Storage Verzeichnis wurde in Folge eines
intern erkannten Problems beendet. Moegliche Ursache ist ein Abbruch
und Neustart der Verbindung zum Net-Client oder ein Neustart des
ONETSTOR-Subsystems.

### Maßnahme

Nach Neustart des Net-Client und/oder ONETSTOR-Subsystems kann das
Verzeichnis mit /MOUNT-NET-STORAGE wieder verfuegbar gemacht werden.

## NKAN015

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN015 ALTERNATE-CLIENT ZUORDNUNG EXISTIERT BEREITS

## NKAN030

Destination: CONSOLE Routing code: G Weight: 99

Warranty : NO

NKAN030 ZUGRIFF AUF NET-STORAGE-VOLUME '(&03)' IM NET-STORAGE-VERZEICHNIS '(&02)' AUF NET-SERVER '(&01)' WURDE DURCH DAS SYSTEM ENTZOGEN

### Bedeutung

Auf das bezeichnete Net-Storage-Volume kann nicht mehr zugegriffen
werden. Moegliche Ursachen:
- Das zugehoerige Net-Storage-Verzeichnis wurde mit dem Kommando
/UMOUNT-NET-STORAGE FORCE=YES vom BS2000 getrennt.
- Nach einer abnormalen Terminierung des Net-Clients wurde das Net-
Storage-Verzeichnis vom BS2000 getrennt.
- Nach einer abnormalen Terminierung des Subsystems ONETSTOR wurde
das Net-Storage-Verzeichnis vom BS2000 getrennt.
- Das Net-Storage-Volume existiert nicht mehr im Net-Storage-Verzeichnis.

### Maßnahme

Wenn das Net-Storage-Verzeichnis wieder mit dem BS2000 mit dem Kommando
/MOUNT-NET-STORAGE verbunden ist, kann das Net-Storage-Volume mit
/ADD-NET-STORAGE-VOLUME wieder zugreifbar gemacht werden. Ebenso
wird durch ein Entfernen und wieder Hinzufuegen des Pubsets, zu dem
das Volume gehoert, dieses wieder zugreifbar. Falls das Volume nicht
mehr unter dem Verzeichnis existiert, wirken diese Massnahmen nicht.
Hier muss geprueft werden, warum es nicht mehr existiert, ob es
geloescht, verschoben, umbenannt ... wurde.

## NKAN071

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKAN071 NET-STORAGE-VOLUME '(&03)' AUF CLIENT '(&00)'/SERVER '(&01)'/DIRECTORY '(&02)' MEHRDEUTIG AUF CLIENT '(&04)'/SERVER '(&05)'/DIRECTORY '(&06)'

### Bedeutung

Der Name eines NET-STORAGE-Volumes in dem zu montierenden Verzeichnis
existiert bereits in einem anderen montierten Verzeichnis.
/MOUNT-NET-STORAGE wird daher abgewiesen.
&00, &01 und &02 spezifizieren den Net-Client, Net-Server und den
Verzeichnisnamen des zu montierenden Net-Storage-Verzeichnisses.
&04, &05 und &06 spezifizieren den Net-Client, Net-Server und den
Verzeichnisnamen des bereits montierten Net-Storage-Verzeichnisses.
&03 ist die VSN, die in beiden Verzeichnissen enthalten ist.

## NKAN077

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN077 NET-STORAGE AUFTRAG AN CLIENT '(&00)', SERVER '(&01)' MELDET '(&03)'

### Bedeutung

Fehler bei der Ausfuehrung eines NETSTOR Kommandos.
&00 spezifizierter Name oder IP-Adresse des Net-Clients
&01 spezifizierter Name oder IP-Adresse des Net-Servers
&03 spezifiziert den Aufruf ($YNS...) und den zurueckgelieferten
8 HEX-Zeichen langen Returncode ('xxxxxxxx')
Eine detailliertere Beschreibung ist bei der Meldung NKAN078
enthalten.

## NKAN078

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN078 NET-STORAGE AUFTRAG AN CLIENT '(&00)', SERVER '(&01)', DIRECTORY '(&02)' MELDET '(&03)'

### Bedeutung

Fehler bei der Ausfuehrung eines NETSTOR Kommandos.
&00 spezifizierter Name oder IP-Adresse des Net-Clients
&01 spezifizierter Name oder IP-Adresse des Net-Servers
&02 spezifiziertes Directory auf dem Net-Server
&03 spezifiziert den Aufruf ($YNS...) und den zurueckgelieferten
8 HEX-Zeichen langen Returncode ('xxxxxxxx')
Moegliche Aufrufe:
- $YNSMNT: MOUNT oder UMOUNT eines Net-Storage Directories
- $YNSDIR: Net-Volumes zu einem Net-Directory ermitteln
- $YNSRNS: freigegebene Net-Directories ermitteln
- $YNSCLT: Alternativen Net-Client festlegen
Moegliche Returncodes:
xxxxxx01 : interner Fehler im ONETSTOR
xxxxxx02 : Parameter-Fehler
xxxxxx03 : Timeout - Auftrag wurde nicht innerhalb der
erwarteten Zeit terminiert
xxxxxx04 : Speicher-Engpass in ONETSTOR
xxxxxx05 : Net-Storage Directory bereits im Zustand MOUNTED
xxxxxx07 : Probleme bei der Verbindung zum Net-Client
xxxxxx08 : NKA-Speicher nicht gross genug
xxxxxx09 : Subsystem wird abgebaut
xxxxxx0A : UMOUNT nicht moeglich, da noch Dateien geoeffnet sind
xxxxxx0E : Mount-ID gesperrt (UMOUNT-Kommando wird ausgefuehrt)
xxxxxx13 : Auftrag momentan nicht meoglich wegen Live-Migration
xxxxxx14 : Der angegebene Net Client existiert nicht oder die
IP-Adresse kann nicht ermittelt werden.
xxxxxx15 : Der angegebene Net Client existiert bereits.
xxxxxx16 : Die Zuweisung eines Alternate-Net-Client wird
abgewiesen, da ein Net-Client bereits eine (andere)
Alternate-Zuweisung besitzt.
xxxxxx80 : Net-Client nicht (mehr) verfuegbar
xxxxxxFE : internes Problem im Net-Client.
Einige sind hier aufgefuehrt:
yyxxxxFE : yy = 01/02/04/08/10/20/40
internes Problem beim MOUNT
yy = 80/81/82/83/84/85
Parameter-Fehler
yy = 90/91/92/93/94/95
Problem beim Einrichten der Mount-ID, des
Mount-Point, eines Directories, ...
84xxxxFE: MOUNT-ID ungueltig
85xxxxFE: Directory-Name ungueltig
95xxxxFE: Mount auf dem Net-Client nicht moeglich, da die loclan
Adresse des BS2000-Systems nicht gefunden wurde.
Loclan Konfiguration im Net-Client ueberpruefen.
xxxxxxFF : Net-Client meldet ein Problem bei der Kommunikation
mit dem Net-Server, das in den ersten 2 Zeichen
durch die errno, einem Fehlercode der C-Programmierung,
spezifiziert wird.

## NKAN079

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NKAN079 NETSTOR KOMMANDO MELDET '(&03)'

### Bedeutung

Fehler bei der Ausfuehrung eines NETSTOR Kommandos.
&03 BS2000 System-Komponente, die den angegebenen Return-Code
zuruecklieferte

## NKA0002

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0002 AUF GERAET '(&00)' IST KEINE PLATTE MONTIERT. KOMMANDO /SET-DISK-PARAMETER FUER DIESES GERAET NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0004

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKA0004 BELEGUNG VON PLATTE '(&00)' IN BELEGUNGSART '(&01)' DURCH BENUTZER-TASK ERLAUBT? ANTWORT (Y=BELEGUNG ERLAUBT; N=BELEGUNG UNTERSAGT)

### Bedeutung

Die Benutzer-Task wuenscht die Belegung fuer die Platte (&00) in der
Benutzungsart (&01).
Y : Belegung erlaubt
N : Belegung untersagt.

### Maßnahme

Belegung erlauben oder untersagen. Siehe Kommando /SET-DISK-PARAMETER.

## NKA0005

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0005 PLATTE '(&00)' KANN WEGEN PARAMETEREINSTELLUNG USER-ALLOCATION=NO VON KEINEM BENUTZER BELEGT WERDEN

### Bedeutung

Die betreffende Platte kann von keinem Benutzer belegt werden, da fuer
sie mit dem Kommando /SET-DISK-PARAMETER bzw. /SET-DISK-DEFAULTS der
Plattenparameter 'USER-ALLOCATION=NO' eingestellt wurde.

### Maßnahme

Mit dem Kommando /SET-DISK-PARAMETER den Parameterwert
USER-ALLOCATION=ALL/SHARE fuer die Platte definieren.

## NKA0006

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0006 PLATTE '(&00)' NOCH VON BENUTZERN BELEGT. KEINE IMPLIZITE BELEGUNGS-FREIGABE MOEGLICH

### Bedeutung

Eine implizite Belegungsfreigabe waehrend SHUTDOWN kann nicht ausgefuehrt
werden, da die Platte (&00) noch von Benutzertasks belegt ist.

## NKA0007

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0007 PLATTE '(&00)' WURDE DURCH ASSIGN-TIME=OPERATOR BELEGT

### Bedeutung

Platte (&00) wurde in Benutzungsart DMS belegt.
Ausloesend fuer die Belegung koennen gewesen sein:
1. Plattenspezifische Parametereinstellung ASSIGN-TIME=OPERATOR ueber
das Kommando /SET-DISK-PARAMETER
2. Globale Parametereinstellung ASSIGN-TIME=OPERATOR ueber das Kommando
/SET-DISK-DEFAULTS fuer alle Platten
3. ONLINE-Ereignis fuer eine Privatplatte, fuer die zuvor der
Plattenparameter ASSIGN-TIME=OPERATOR definiert wurde.

## NKA0008

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0008 PLATTE '(&00)' NOCH VOM SUBSYSTEM DRV BELEGT. KEINE IMPLIZITE BELEGUNGS-FREIGABE MOEGLICH

### Bedeutung

Eine implizite Belegungsfreigabe waehrend SHUTDOWN kann
nicht ausgefuehrt werden, da die Platte (&00) wegen einer
noch aktiven Egalisierung oder aehnlichen Massnahmen
noch vom Subsystem DRV belegt ist.

## NKA0009

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0009 BELEGUNG DER PLATTE '(&00)' WEGEN PARAMETEREINSTELLUNG ASSIGN-TIME=OPERATOR KONNTE NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN

### Bedeutung

Die Belegung der Privatplatte (&00) konnte nicht ausgefuehrt werden
aufgrund eines REQM-Problems oder eines unerwarteten Return-Codes
des DISK-MONITORS.

### Maßnahme

Mit den Kommandos /SHOW-DISK-STATUS bzw. /SHOW-DEVICE-STATUS pruefen, ob
die Platte oder das Geraet bereits belegt sind.
Kommando /SET-DISK-PARAMETER ASSIGN-TIME=OPERATOR ggf. nochmals
eingeben.

## NKA0010

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0010 GERAET '(&00)' NICHT GENERIERT. /SET-DISK-PARAMETER FUER DIESES GERAET NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0011

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0011 GERAET '(&00)' IST KEIN PLATTENGERAET. /SET-DISK-PARAMETER FUER DIESES GERAET NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0012

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0012 AUF GERAET '(&00)' KONNTE KEINE PLATTE GELESEN WERDEN (HARDWARE-STATUS: '(&01)'). /SET-DISK-PARAMETER FUER DIESES GERAET NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Auf dem im Kommando /SET-DISK-PARAMETER angegebenen Geraet konnte keine
Platte erkannt werden. Da keine Zuordnung der neuen Plattenparameter
zu einer VSN moeglich ist, wird das Kommando nicht ausgefuehrt.
(&01): von der Hardware gelieferter Returncode des Lesefehlers.

## NKA0013

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0013 PARAMETER ACCESS UND SYSTEM-ALLOCATION KOENNEN NICHT GEAENDERT WERDEN WAEHREND DIE PLATTE IN BENUTZUNG IST. /SET-DISK-PARAMETER FUER PLATTE '(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0014 /SET-DISK-PARAMETER NICHT ANWENDBAR FUER DIE IM SPECIAL-MODUS BELEGTE PLATTE '(&00)'

### Bedeutung

Das Kommando /SET-DISK-PARAMETER ist nur fuer
BS2000-Privatplatten erlaubt, die im DMS-Modus
betrieben werden (sollen).

## NKA0015

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0015 DISK-MONITOR NICHT VERFUEGBAR. /SET-DISK-PARAMETER NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Disk-Monitor ist zur Zeit nicht verfuegbar, um den spezifizierten
Geraetenamen in eine VSN (volume-serial-number) umzuwandeln.

### Maßnahme

Wiederholen Sie bitte das Kommando (ggf. mit einer spezifizierten VSN)!

## NKA0016

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0016 FUER PLATTE '(&00)' WURDE ASSIGN-TIME=USER UND USER-ALLOCATION=NO EINGESTELLT

### Bedeutung

Fuer die Platte (&00) existieren noch Belegungen von Benutzertasks. Es
wurden implizit die Parameterwerte ASSIGN-TIME=USER und USER-ALLOCATION=NO
eingestellt. Sobald die letzte Belegung aufgehoben ist, wird die Platte
freigegeben.

## NKA0017

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0017 PLATTE '(&00)' IST NICHT MEHR BELEGT

### Bedeutung

Nach dem Wechsel des Plattenparameters ASSIGN-TIME vom Wert OPERATOR auf
USER ist die Platte erstmalig nicht mehr belegt.

## NKA0018

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0018 PLATTE '(&00)' KANN MIT NEUEN PARAMETERN NICHT MEHR BELEGT WERDEN. PLATTENBELEGUNG WEGEN ASSIGN-TIME=OPERATOR WURDE ABGEBAUT

### Bedeutung

Fuer die Privatplatte (&00) hat eine Aenderung der Vorgabe fuer die
SYSTEM-ALLOCATION stattgefunden, solange diese noch wegen
ASSIGN-TIME=OPERATOR belegt war. Um das Belegungsprotokoll dieser
Platte gemaess der neuen Vorgabe zu modifizieren, ist eine Neubelegung
der Platte erforderlich. Diese war nicht erfolgreich, da die Platte
zwischenzeitlich demontiert oder von einem anderen System belegt wurde.
Die mit dem Kommando /SET-DISK-PARAMETER eingestellten neuen Werte
sind jedoch gueltig.

## NKA0019

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0019 PLATTE '(&00)' EXKLUSIV VON ANDEREM SYSTEM BELEGT. PLATTE KANN VOM EIGENEN SYSTEM NICHT BELEGT WERDEN

### Maßnahme

Mit dem Kommando /SHOW-DISK-STATUS pruefen, welches System die Platte
exklusiv belegt. Sollte dieses System nicht mehr aktiv sein, so kann
dessen Belegungsprotokoll mit dem Kommando /UNLOCK-DISK zurueckgesetzt
werden.

## NKA0020

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0020 PLATTE '(&00)' KANN NICHT EXKLUSIV BELEGT WERDEN. SIE IST IM SHARED-MODUS VON (EINEM) ANDEREN SYSTEM(EN) BELEGT

### Maßnahme

Mit dem Kommando /SHOW-DISK-STATUS pruefen, welche Systeme beteiligt sind
und welche dieser Systeme noch aktiv sind. Fuer nicht mehr aktive Systeme
kann das Systembelegungs-Protokoll mit dem Kommando /UNLOCK-DISK
zurueckgesetzt werden.

## NKA0021

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0021 PLATTE '(&00)' KANN NICHT BELEGT WERDEN. ES SIND BEREITS 4 SYSTEME IM BELEGUNGSPROTOKOLL EINGETRAGEN

### Maßnahme

Mit dem Kommando /SHOW-DISK-STATUS pruefen, ob alle im Belegungsprotokoll
eingetragenen Systeme noch aktiv sind. Sollten nicht mehr alle aktiv sein,
so kann das Belegungsprotokoll der Platte mit dem Kommando /UNLOCK-DISK
entsprechend aktualisiert werden.

## NKA0022

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0022 PLATTE '(&00)' KANN NICHT BELEGT WERDEN. AUF DEM MOMENTAN ZUGEWIESENEN GERAET IST KEIN MEHRRECHNER-BETRIEB MOEGLICH

### Bedeutung

Die Platte ist bereits von mindestens einem anderen System mehrfach
benutzbar belegt. Da das Geraet, auf dem die Platte montiert ist,
keine SPD-Eigenschaft besitzt, kann die Platte vom eigenen System trotz
Angabe des Plattenparameters ASSIGN-TIME=OPERATOR nicht belegt werden.

## NKA0023

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0023 PLATTE '(&00)' NICHT ALS ONLINE BEKANNT. PLATTEN-BELEGUNG NOCH NICHT AUSFUEHRBAR

### Maßnahme

Erst die Platte montieren, dann das Kommando wiederholen.

## NKA0024

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0024 /SET-DISK-PARAMETER FUER PLATTE '(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT. PARAMETERWERT DEFAULT NUR ALTERNATIV ZU DEN ANDEREN ERLAUBT

### Maßnahme

Kommando korrigieren.

## NKA0025

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0025 AUF GERAET '(&00)' IST KEINE BS2000-PLATTE MIT STANDARD-VOLUME-LABEL MONTIERT. /SET-DISK-PARAMETER FUER DIESE PLATTE ABGEWIESEN

### Bedeutung

Das Kommando /SET-DISK-PARAMETER ist nur fuer BS2000-Privatplatten mit
SVL (Standard-Volume-Label) definiert.

## NKA0026

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0026 /SET-DISK-PARAMETER NICHT ANWENDBAR FUER GEMEINSCHAFTLICHE PLATTE '(&00)'

### Bedeutung

Das Kommando /SET-DISK-PARAMETER ist nur fuer BS2000-Privatplatten
erlaubt.

## NKA0027

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0027 KEIN GERAET DES TYPS '(&00)' IM SYSTEM GENERIERT. /SET-DISK-PARAMETER FUER PLATTE '(&01)' NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

TYPE-Parameter des vorangegangenen /SET-DISK-PARAMETER Kommandos pruefen.

## NKA0028

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0028 TYPE-PARAMETER KANN FUER PLATTE '(&00)' NICHT GEAENDERT WERDEN, DA DIESE NOCH BELEGT IST. /SET-DISK-PARAMETER FUER DIESE PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0029

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0029 PLATTE '(&00)' NICHT BELEGT. WERT DES MIT /SET-DISK-PARAMETER EINGESTELLTEN TYPE-PARAMETERS STIMMT NICHT UEBEREIN MIT TSOS-TYP DES GERAETES, AUF DEM PLATTE MONTIERT IST

## NKA0031

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0031 PLATTE '(&00)' KANN NICHT BELEGT WERDEN. SCHREIB-SPERRE GESETZT FUER GERAET, AUF DEM DIE PLATTE MONTIERT IST

## NKA0033

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0033 NEUBELEGUNG DER PLATTE '(&00)' WEGEN GEAENDERTER SYSTEM-ALLOCATION ODER GEAENDERTER PPD-UNTERSTUETZUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Aufgrund eines internen NKA-Fehlers konnte keine Neubelegung
der Platte (&00) vorgenommen werden. Diese waere notwendig
gewesen, um das System-Belegungsprotokoll der Platte gemaess
der neuen Vorgabe fuer die SYSTEM-ALLOCATION oder fuer eine
PPD-Unterstuetzung abzuaendern.
Die Platte bleibt im alten Modus belegt.

### Maßnahme

Zur Erzeugung von Fehlerunterlagen muss ein NDMDAMP gezogen werden.

## NKA0034

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0034 PLATTE '(&00)' KANN NICHT BELEGT WERDEN. KEIN GERAET DES PASSENDEN TYPS ZUGESCHALTET (ATTACHED)

## NKA0035

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0035 PARAMETERWERTE FUER SYSTEM- UND USER-ALLOCATION WIDERSPRUECHLICH. /SET-DISK-PARAMETER FUER PLATTE '(&00)' NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0036

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 90

Warranty : NO

NKA0036 SYNTAX-FEHLER IN ANTWORT. EINGABE IGNORIERT

## NKA0037

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0037 PLATTE '(&00)' ERST VERFUEGBAR NACH FREIGABE DURCH ALLE BELEGENDEN BENUTZER. ANSCHL. /SET-DISK-PARAMETER MIT USER-ALLOCATION=ALL/SHARE/EXCL EINGEBEN

### Bedeutung

Fuer die gecancelte Platte wurden implizit die Parameterwerte
ASSIGN-TIME=USER und USER-ALLOCATION=NO eingestellt (siehe Kommando
/SET-DISK-PARAMETER). Dadurch wird eine erneute Belegung der Platte
durch Benutzer verhindert bzw. durch den Zustand ACT-STATE=CANCELLED
werden saemtliche Ein-/Ausgaben auf diese Platte fuer bereits belegende
Benutzer abgewiesen. Um den Zustand ACT-STATE=CANCELLED sowie die
implizit eingestellten Plattenparameter (ASSIGN-TIME=USER und
USER-ALLOCATION=NO) wieder ruecksetzen zu koennen, muss die betreffende
Platte von allen belegenden Tasks durch /RELEASE, /SECURE oder /LOGOFF
freigegeben werden. Nach der vollstaendigen Freigabe der Platte und der
anschliessenden Aenderung der USER-ALLOCATION von NO in irgendeinen
anderen moeglichen Wert kann die Platte wieder belegt werden.

## NKA0038

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0038 FREIGABE DER PLATTE '(&00)' DURCH PARAMETERVORGABE ASSIGN-TIME=USER ABGEWIESEN

### Bedeutung

Aufgrund eines internen NKA-Fehlers konnte die wegen
/SET-DISK-PARAMTER ASSIGN-TIME=OPERATOR bestehende
Belegung der Platte (&00) nicht abgebaut werden.
Die Platte bleibt weiterhin belegt.

### Maßnahme

Zur Erstellung von Fehlerunterlagen muss ein NDMDAMP
gezogen werden.

## NKA0039

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0039 BEI VERWENDUNG EINES MNEMOTECHNISCHEN GERAETE-NAMENS IM KOMMANDO /SET-DISK-PARAMETER IST EXPLIZITE ANGABE EINES GERAETE-TYPS NICHT ERLAUBT

## NKA0040

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0040 /SET-DISK-PARAMETER FUER PLATTE '(&00)' IM ZUSTAND CANCELLED WIRD ZURUECKGEWIESEN

## NKA0041

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0041 NEUE VORGABE FUER ASSIGN-TIME FUER PLATTE '(&00)' FUEHRT ZU KEINER AENDERUNG DES BELEGUNGSZUSTANDES, DA BEREITS EIN AUFTRAG FUER DIE PLATTE IN BEARBEITUNG IST

### Bedeutung

Die explizit mit Kommando /SET-DISK-PARAMETER oder implizit mit
Kommando /SET-DISK-DEFAULTS eingestellte neue Vorgabe fuer den
Plattenparameter ASSIGN-TIME wird als neue Voreinstellung akzeptiert.
Unmittelbar zuvor wurde jedoch eine gegensaetzliche Einstellung
fuer diesen Plattenparameter getaetigt. Da fuer die vorige
Parametereinstellung momentan noch ein Task dabei ist, die betreffende
Platte gemaess der neuen Vorgabe fuer die ASSIGN-TIME zu belegen
oder freizugeben, wird kein neuer Belegungs- oder Freigabeauftrag
fuer dieselbe Platte initiiert.

### Maßnahme

Warten, bis voriger Auftrag beendet ist. Dann Kommando
/SET-DISK-PARAMETER ASSIGN-TIME=OPERATOR ggf. wiederholen.

## NKA0042

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0042 AENDERUNG DES PLATTENPARAMETERS ASSIGN-TIME FUER PLATTE '(&00)' NICHT ZUGELASSEN, SOLANGE DIESE VON DAB ODER PCA UNTERSTUETZT WIRD

### Bedeutung

Sofern eine Platte von DAB oder PCA unterstuetzt wird,
erfolgt fuer diese automatisch eine implizite
Einstellung des Plattenparameters "/SET-DISK-PARAMETER
...,ASSIGN-TIME=OPERATOR". Damit soll sichergestellt
werden, dass eine Plattenbelegung ueber eine Belegung
durch Benutzertasks hinaus - zumindest jedoch waehrend
des Zeitraums einer DAB-oder PCA-Unterstuetzung -
aufrecht erhalten bleibt.
Die Aufhebung des Parameterwertes "ASSIGN-TIME=OPEARTOR"
ist solange nicht zugelassen, solange fuer die betreffende
Platte die DAB- und/oder PCA-Unterstuetzung nicht
aufgehoben wird.

## NKA0043

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0043 PLATTE '(&00)' MEHRFACH MIT UNTERSCHIEDLICHEM GERAETETYP MONTIERT. BELEGUNG UEBER /SET-DISK-PARAMETER NUR MIT ANGABE DES GERAETETYPS MOEGLICH

### Bedeutung

Es sind mehrere Platten mit der VSN (&00) montiert. Ausserdem sind
die Geraetetypen der montierten Platten unterschiedlich. Fuer eine
Belegung einer Platte mittels Kommando /SET-DISK-PARAMETER muss
der Geraetetyp der zu belegenden Platte eindeutig sein. Dies kann
auf folgende Weise erreicht werden :
a) durch Wegschalten der Geraete, auf welchen eine Platte der
VSN (&00) montiert ist, die nicht belegt werden soll
(Ausschalten oder /DETACH-Kommando fuer diese Geraete).
b) durch explizite Vorgabe des fuer die Belegung zu verwendenden
Geraetetyps mittels Kommando /SET-DISK-PARAMETER
(Parameter TYPE).

## NKA0046

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0046 AUF GERAET '(&00)' MONTIERTE PRIVATPLATTE '(&01)' NICHT EINDEUTIG IM SYSTEM. AENDERUNG DER PLATTENPARAMETER NUR FUER BELEGTE PLATTE IM MODUS USE=DMS MOEGLICH

### Bedeutung

Die VSN der mit UNIT=MN angesprochenen Platte ist im System mehrfach
vorhanden. Plattenparameter gelten nur fuer Privatplatten in der
Benutzungsart DMS - in diesem Modus kann aber nie mehr als eine
Privatplatte gleichzeitig belegt werden. Da aber eine andere Platte
derselben VSN bereits in diesem Modus belegt ist, koennen die Parameter
auch nur fuer diese Platte veraendert werden.

### Maßnahme

Eine Aenderung der Plattenparameter kann nur durch
Angabe der VSN oder der UNIT des Geraetes erfolgen, auf dem die im Modus
USE=DMS betriebene Platte montiert ist.

## NKA0047

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0047 GERAET '(&00)' IST WEGGESCHALTET (DETACHED). /SET-DISK-PARAMETER FUER DIESES GERAET NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0050

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0050 ANGEGEBENES GERAET NICHT VERFUEGBAR. BELEGUNG DER PLATTE '(&00)' DURCH /SET-DISK-PARAMETER NICHT MOEGLICH

## NKA0051

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0051 KEIN PASSENDES FREIES GERAET FUER PLATTE '(&00)' VERFUEGBAR. EINE BELEGUNG DER PLATTE KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN

## NKA0052

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0052 VTOC-BEREICH DER PLATTE '(&00)' DURCH FREMDES SYSTEM GESPERRT. BELEGUNG DER PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0053

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0053 PLATTE '(&00)' WAEHREND MOMENTANER UNLOCK-OPERATION GESPERRT. BELEGUNG DER PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

## NKA0054

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0054 PLATTE '(&00)' MEHRFACH ONLINE. BELEGUNG KANN NUR DURCH UNIT-ANGABE ERFOLGEN

## NKA0055

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0055 PLATTE '(&00)' AUF GERAET MONTIERT, DESSEN TYP NICHT MIT EINGESTELLTEM TYP UEBEREINSTIMMT. BELEGUNG DIESER PLATTE NICHT AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Fuer die betreffende Platte wurde ein Geraetetyp eingestellt, der
nicht mit dem Typ der aktuellen Platte uebereinstimmt. Ein mit
/SET-DISK-PARAMETER eingestellter Typ laesst jedoch eine Belegung
einer Platte derselben VSN mit anderem Geraetetyp nicht zu.

### Maßnahme

Eingestellten Geraetetyp mit /SET-DISK-PARAMETER auf den Wert
TYPE=FROM-DEVICE oder auf den Typ der montierten Platte aendern.
Anschliessend kann die Platte belegt werden.

## NKA0063

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0063 SYSTEMFEHLER: ANFORDERUNG DES RESOURCE-KLASSEN-LOCKS '(&00)' ABGEWIESEN. TSN DER AKTUELLEN LOCK-HALTER-TASK : '(&01)'

### Bedeutung

Eine andere Task mit TSN (&01) haelt das angeforderte Lock mit
Lock-Id (&00) laenger als 30 Minuten. Die aktuelle Task, nicht
die Lock-Halter-Task, wird abnormal beendet.

### Maßnahme

Ggf. Zustand der Task (&01) mit einem Diagnoseprogramm ueberpruefen und
Diagnoseunterlagen erstellen. Die Task (&01) muss (vom Operateur)
abgebrochen werden, um die vorliegende Deadlock-Situation zu beenden.

## NKA0070

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0070 KOMMANDO /SET-DISK-PARAMETER FUER PLATTE '(&00)' ABGEWIESEN. SYSTEM-ALLOCATION=SHARE FUER EINE MITTELS DRV UNTERSTUETZTE PLATTE NICHT ERLAUBT

## NKA0071

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0071 PPD-UNTERSTUETZUNG NICHT ERLAUBT FUER EINE PLATTE, DIE BEREITS VON DRV UNTERSTUETZT WIRD

## NKA0072

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0072 AUF GERAET '(&00)' IST EINE DRV-PLATTE MONTIERT. KOMMANDO /SET-DISK-PARAMETER FUER DRV-PLATTEN NUR MIT VOLUME-ANGABE MOEGLICH

## NKA0073

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 50

Warranty : NO

NKA0073 BELEGUNG DER PLATTE '(&00)' ABGEWIESEN. VORGABEN FUER RECORDING-MODE WIDERSPRUECHLICH ZU VORGABEN FUER PPD- BZW. SPD-UNTERSTUETZUNG

### Bedeutung

Fuer Platte (&00) wurde explizit entweder
a) eine SPD-Unterstuetzung eingestellt (mittels Kommando
/SET-DISK-PARAMETER SYSTEM-ALLOCATION=SHARE)
b) oder Vorgaben fuer einen Einsatz als PPD-Platte
gemacht (mittels Programm CONDMPPD) .
Ausserdem soll die Platte als DRV-Platte betrieben
werden :
a) entweder durch Einstellung
/SET-DRV-PARAMETER RECORDING-MODE=FROM-DISK und
Montieren einer Platte, die bei der letzten
Session als DRV-Platte im Einsatz war
b) oder durch eine Kommunikation mit dem Operator,
waehrend der er sich fuer einen Einsatz der
Platte im DRV-Modus entschieden hat.
Da eine PPD- oder SPD-Platte nicht gleichzeitig als
DRV-Platte betrieben werden kann, wird die
Belegungsanforderung abgewiesen.

### Maßnahme

Entweder die Vorgaben fuer SPD oder PPD passend zu der
Einstellung des RECORDING-MODE aendern oder
explizit RECORDING-MODE=SRV einstellen.

## NKA0079

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 99

Warranty : NO

NKA0079 DAB IST FUER DIE PLATTE '(&00)' ANGEMELDET. BELEGUNG IM SPECIAL-MODUS ERLAUBT? ANTWORT (Y=JA,N=NEIN)

### Maßnahme

Y: Die Platte darf im SPECIAL-Modus belegt werden,
obwohl DAB fuer ein Volume mit der aktuellen
VSN angemeldet ist.
N: Die Platte darf nicht im SPECIAL-Modus belegt werden,
weil DAB fuer ein Volume mit der aktuellen VSN
angemeldet ist.

## NKA0080

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA0080 erstbelegung der platte '(&00)' ohne aktualisierung des zeitstempels

## NKA0094

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKA0094 KOMMANDO TEILWEISE BEARBEITET

## NKA0096

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : YES

NKA0096 KOMMANDO NICHT BEARBEITET

## NKA0100

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKA0100 SOLL EINE BELEGUNG OHNE LAGERORTZUORDNUNG ERFOLGEN, OBWOHL UEBER ADD-DEVICE-DEPOT-KOMMANDOS GERAETE PASSENDEN TYPS LAGERORTEN ZUGEWIESEN WURDEN? ANTWORT (Y=JA;N=NEIN)

### Bedeutung

Das Subsystem MAREN ist nicht geladen. Der Operator muss entscheiden, ob
MAREN geladen oder das Kommando /REMOVE-DEVICE-DEPOT bearbeitet oder
keine Aktion durchgefuehrt wird.

### Maßnahme

Y: Es wird versucht, ein Geraet passenden Typs ohne Lagerortzuordnung
zu belegen.
N: Der MAREN-Aufruf wird wiederholt, bis MAREN geladen oder das
Kommando /REMOVE-DEVICE-DEPOT *ALL,*ALL bearbeitet wird.

## NKA0101

Destination: CONSOLE Routing code: T Weight: 99

Warranty : NO

NKA0101 DAS GERAET '(&00)' GEHOERT ZU EINEM LAGERORT. /REMOVE-IO-UNIT NICHT AUSGEFUEHRT

### Maßnahme

Hebe Lagerortzuordnungen mit /REMOVE-DEVICE-DEPOT UNIT=<mn>,LOCATION=*ALL
auf!

## NKA1000

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA1000 NKA MELDET SYSTEMFEHLER: '(&00)'. DUMP ZIEHEN

### Bedeutung

(&00): Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.

## NKA1001

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA1001 NKAENQUE: FEHLER BEIM EINTRAGEN DES TASKS IN DIE WARTEBOERSE. DUMP ZIEHEN

## NKA1002

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA1002 UNBEKANNTE GERAETEKLASSE IN NKADEQUE-ANFORDERUNG. DUMP ZIEHEN

## NKA1003

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA1003 NKADEQUE: FEHLER BEIM AUSTRAGEN DES TASKS AUS DER WARTEBOERSE. DUMP ZIEHEN

## NKA1004

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA1004 ZU VIELE RESTART-VERSUCHE DER NKA-TASK. DUMP ZIEHEN

## NKA1005

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA1005 NKAENQUE: VERURSACHUNG EINES AUTO-DEADLOCKS. DUMP ZIEHEN

## NKA1006

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA1006 NKADEQUE: TASK IST NICHT DER LOCK-HALTER. DUMP ZIEHEN

## NKA1007

Destination: CONSOLE Routing code: D Weight: 70

Warranty : NO

NKA1007 DOPPELTE VERGABE DESSELBEN ZUGRIFFSRECHTS. DUMP ZIEHEN

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen