## NGCCOPY

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGCCOPY COPYRIGHT (C) (&00) (&01). ALLE RECHTE VORBEHALTEN

## NGCLOAD

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGCLOAD Programm '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' geladen

## NGCSTRT

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGCSTRT Prozedur '(&00)', Version '(&01)' vom '(&02)' aus Datei '(&03)' gestartet

## NGC0A00

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A00 (&01) VERSION (&00) BETRIEBSBEREIT

### Bedeutung

Programm-Initialisierungsphase beendet.

## NGC0A01

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 98

Warranty : NO

NGC0A01 '(&00)'-ANWEISUNG FUER IOGEN EINGEBEN

### Bedeutung

IOGEN erwartet eine Steueranweisung.

### Maßnahme

IOGEN-Anweisung eingeben.

## NGC0A02

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A02 (&01) BEENDET: (&00)

### Bedeutung

Programm-Lauf ist beendet (mit oder ohne Fehler).
(&00): NORMALLY: ohne Fehler
(PLEASE CHECK MESSAGES!): mit Fehler

### Maßnahme

Analyse der Fehlermeldungen, falls vorhanden.

## NGC0A03

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A03 '(&00)' ERZEUGT

### Bedeutung

IOCGEN-Lauf beendet; PAM-Datei generiert.

## NGC0A04

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A04 ANZAHL GENERIERTER (&00)-EINHEITEN : (&01)

## NGC0A11

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A11 FEHLER IN IOGEN BEI '(&00)'. FEHLERCODE: (&01)

### Bedeutung

Eine interne IOGEN-Routine meldet einen Fehler, Code (&01).

### Maßnahme

Fehlermeldung mit Unterlagen an Diagnoseabteilung senden.

## NGC0A20

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A20 ZU VIELE '(&00)'-ANWEISUNGEN IN DER EINGABE

### Bedeutung

Keine weitere Information.

### Maßnahme

Zahl der betreffenden Anweisungen reduzieren.

## NGC0A21

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A21 MEHR ALS (&00) SYSFILE-ANWEISUNGEN ANGEGEBEN. NACHFOLGENDE SYSFILE-ANWEISUNGEN WERDEN IGNORIERT

### Bedeutung

Es wurden mehr SYSFILE-Anweisungen angegeben als erlaubt.

## NGC0A22

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A22 (&00)-ANWEISUNG AN DER FALSCHEN STELLE. ANWEISUNG WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Die Anweisung kann an dieser Stelle nicht ausgefuehrt werden,
sie wird ignoriert.

## NGC0A29

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A29 VERALTETER WERT '(&03)' DES (&02)-OPERANDEN IN '(&01)'-ANWEISUNG ERSETZT DURCH '(&00)'

### Bedeutung

(&00): neuer Wert
(&01): Anweisung
(&02): Operand
(&03): angegebener (alter) Wert.

## NGC0A3A

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A3A DAS ERSETZEN DER DATEI '(&00)' WURDE NICHT GEFORDERT

### Bedeutung

IOGEN stellt fest, dass die Datei (&00) vorhanden ist.
In der CPGOPT-Anweisung wurde REPLACE=N gesetzt,
so dass die Datei (&00) nicht ersetzt werden darf.

### Maßnahme

Datei (&00) loeschen, umbenennen oder REPLACE=Y in CPGOPT-Anweisung
setzen.

## NGC0A30

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A30 WERT '(&02)' IM '(&01)'-OPERAND DER '(&00)'-ANWEISUNG UNZULAESSIG. (&03)

### Bedeutung

(&00): Anweisung
(&01): Operand
(&02): angegebener Wert
(&03): Erlaeuterung.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## NGC0A31

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A31 FEHLENDER '(&01)'-OPERAND IN '(&00)'-ANWEISUNG

### Bedeutung

(&00): Anweisung
(&01): Operand.

## NGC0A32

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A32 ANWEISUNG '(&00)' FEHLERHAFT ODER UNGUELTIG (&01)

### Bedeutung

Die vom Benutzer angegebene Anweisung (&00) war keine gueltige
IOGEN-Anweisung.

### Maßnahme

Eine gueltige Anweisung eingeben.

## NGC0A33

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A33 '(&00)'-ANWEISUNG FUER DIESEN ANWENDER NICHT ERLAUBT

## NGC0A34

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A34 SYNTAX-FEHLER IN VORANGEGANGENER ANWEISUNG

## NGC0A35

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A35 '(&00)'-ANWEISUNG MEHRFACH ANGEGEBEN. NUR DIE ERSTE ANWEISUNG WIRD AUSGEFUEHRT

## NGC0A36

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A36 ZWINGENDE '(&00)'-ANWEISUNG FEHLT

### Maßnahme

Weitere Meldungen abwarten.

## NGC0A37

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A37 '(&01)'-OPERAND MIT WERT '(&02)' IN '(&00)'-ANWEISUNG MEHRFACH ANGEGEBEN

### Bedeutung

Der Operand (&01) wurde bereits vorher in derselben oder einer anderen
(&00)-Anweisung angegeben.

### Maßnahme

Weitere Meldung abwarten.

## NGC0A38

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A38 ZU VIELE OPERANDEN '(&01)' IN '(&00)'-ANWEISUNG

### Bedeutung

Die Zahl der angegebenen Operanden ist beschraenkt und wurde
ueberschritten.
(&00): Name der fehlerhaften IOGEN-Anweisung.
(&01): Bezeichnung des Operanden in der Anweisung.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## NGC0A39

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A39 UNGUELTIGER '(&02)' OPERAND IN '(&01)'-ANWEISUNG AUFGRUND '(&00)'

### Maßnahme

Falls erforderlich, Operanden korrigiert eingeben.

## NGC0A40

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A40 VORAUSGEGANGENE ANWEISUNG WIRD IGNORIERT

## NGC0A41

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A41 STANDARDWERT '(&00)' WIRD ANGENOMMEN

## NGC0A42

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A42 ENDE DER EINGABE VON IOGEN ANGENOMMEN

## NGC0A43

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A43 NACHFOLGENDE ANWEISUNGEN DES TYPS '(&00)' WERDEN IGNORIERT

## NGC0A44

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A44 *** IOGEN ABGEBROCHEN MIT UNDEFINIERTEM ERGEBNIS ***

### Maßnahme

Fehler korrigieren und erneut starten.

## NGC0A45

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A45 '(&00)'-OPERAND WIRD IGNORIERT (&01)

### Maßnahme

Falls erforderlich, Operanden korrigiert eingeben.

## NGC0A46

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A46 FEHLER BEI DER BILDUNG EINER LOGISCHEN GERAETE-EINHEIT

### Bedeutung

IOCGEN meldet Fehler bei der Bildung einer logischen Geraete-Einheit. Eine
logische Geraete-Einheit kann max. aus 4 physischen Steuerungen, max. 4
Kanalanschluessen und max. 32 Geraeten bestehen. Es sind max. 256 logische
Geraete-Einheiten zulaessig.

### Maßnahme

Geraeteanschluesse aendern und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A47

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A47 MEHR ALS 16 LOGISCHE GERAETE-EINHEITEN AM KANAL '(&00)' ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Konfiguration enthaelt mehr als 16 Anschluesse von logischen
Geraete-Einheiten an einem Kanal. Man kann maximal nur 16 logische
Geraete-Einheiten an einem Kanal anschliessen.

### Maßnahme

Geraete-Anschluesse korrigieren und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A48

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A48 ADRESSE DES GERAETS '(&00)' NICHT IM ADRESSIERUNGSBEREICH DER STEUERUNG '(&01)'

### Bedeutung

Das Geraet wurde mit einer Adresse angeschlossen, die nicht im
Adressierungsbereich der Steuerung liegt.
IOGEN bricht die Generierung ab.

### Maßnahme

Geraete-Anschluesse korrigieren und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A49

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A49 UNZULAESSIGE PAV-DEFINITION FUER GERAET '(&00)'. GRUND: '(&01)'

### Bedeutung

Das Geraet (&00) wurde als PAV-Geraet definiert. Es konnte
aber keine gueltige Zuordnung zu einem BASE-Geraet getroffen werden.

### Maßnahme

Hardwarekonfiguration ueberpruefen.

## NGC0A50

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A50 ANSCHLUSS-NAME '(&00)' DER '(&01)'-EINHEIT '(&02)' NICHT IN '(&03)'-TABELLE DEFINIERT

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Name eines Geraeteanschlusses
(&01): Typ der anzuschliessenden Einheit (DEVICE oder CONTROLLER)
(&02): mnemotechnischer Name der anzuschliessenden Einheit
(&03): Typ der Anschlusseinheit (CTL oder CHN).

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und IOGEN wiederholen.

## NGC0A51

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A51 KEINE '(&00)'-VERBINDUNG ZU '(&01)'-EINHEIT '(&02)'

### Bedeutung

Eine Hardware-Einheit (CHN oder CTL) wurde definiert, an die keine
weiteren Einheiten angeschlossen sind.
(&00): Typ der anzuschliessenden Einheiten (CONTROLLER oder DEVICE)
(&01): Typ der fehlerhaft definierten Einheit (CHN oder CTL)
(&02): mnemotechnischer Name der fehlerhaften Einheit.

### Maßnahme

Weitere Meldungen abwarten.

## NGC0A52

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A52 '(&00)'-EINHEIT '(&01)' WIRD IGNORIERT

### Bedeutung

Die angegebene Hardware-Einheit wird nicht in die generierten
Systemtabellen aufgenommen.
(&00): Typ der Einheit (DVC, CTL oder CHN)
(&01): mnemotechnischer Name der Einheit.

### Maßnahme

Falls notwendig, Fehler korrigieren und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A53

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A53 '(&00)'-EINHEIT '(&01)' IST AN '(&02)' VERSCHIEDENEN TYPS ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Eine Hardware-Einheit ist an Kanaele oder Steuerungen
verschiedenen Typs angeschlossen.
(&00): Typ der Einheit (DEVICE oder CONTROLLER)
(&01): Mnemotechnischer Name der Einheit
(&02): Typ der Anschlusseinheiten (CHANNELS oder CONTROLLERS).

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A54

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A54 GERAETE '(&00)' UND '(&01)' HABEN DIESELBE GERAETEADRESSE

### Bedeutung

(&00),(&01): mnemotechnische Geraetenamen.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A56

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A56 NICHT-PASSENDE (&00)-KONFIGURATION

### Bedeutung

Die definierte Hardware- oder Console-Konfiguration ist nicht
konsistent. Es wurden bereits spezifische Meldungen ausgegeben.
(&00): HARDWARE oder CONSOLE.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A57

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A57 '(&00)'-EINHEIT '(&01)' IST AN '(&02)'-EINHEIT '(&03)' VOM FALSCHEN TYP ANGESCHLOSSEN

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und IOGEN wiederholen.

## NGC0A58

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A58 '(&00)'-EINHEIT '(&01)' UND '(&02)'-EINHEIT '(&03)' SIND AN UNTERSCHIEDLICHE '(&04)'-EINHEITEN ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die (&00)-Einheit (&01) und die (&02)-Einheit (&03) muessen an dieselbe
(&04)-Einheit angeschlossen sein.
(&01)(&03) : Mnemonic der Geraete-Einheit
(&04) : CONTROLLER oder CHANNEL oder CTL/CHN.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und IOGEN wiederholen.

## NGC0A59

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A59 UEBERLAPPUNG DER ADRESSIERUNGSBEREICHE DER STEUERUNGEN '(&00)' UND '(&01)'

### Bedeutung

Die Adressierungsbereiche der beiden Steuerungen enthalten
gemeinsame Adressen. Dies kann zu Hardware-Fehlern fuehren.
IOGEN bricht die Generierung ab.

### Maßnahme

Hardwarekonfiguration aendern.

## NGC0A60

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A60 STEUERUNGEN '(&00)' UND '(&01)' HABEN DIESELBE WWPN AM KANAL '(&02)'

### Bedeutung

(&00),(&01): mnemotechnische Steuerungsnamen.
Die beiden Steuerungen wurden mit derselben WWPN (Target-ID)
am selben Kanal definiert. Dies ist nicht zulaessig.

### Maßnahme

Hardwaredefinitionen aendern und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A61

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A61 GERAETEANSCHLUESSE DER STEUERUNG '(&00)' STIMMEN NICHT ALLE IM OBEREN BYTE DER LUN UEBEREIN

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Steuerungsname.
An der angegebenen Steuerung gibt es Geraeteanschluesse,
deren 2-Byte-lange LUN (logical unit number) sich im oberen
Byte unterscheidet. Dies ist nicht zulaessig.

### Maßnahme

Hardwaredefinitionen aendern und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A62

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A62 STEUERUNGEN '(&00)' UND '(&01)' HABEN DIESELBE WWPN UND IDENTISCHE WERTE IM OBEREN BYTE DER LUN DER ANGESCHLOSSENEN GERAETE

### Bedeutung

(&00),(&01): mnemotechnische Steuerungsnamen.
Die beiden Steuerungen wurden mit derselben WWPN (Target-ID)
definiert. Das obere Byte der LUN der daran angeschlossenen
Geraete muss sich in diesem Fall fuer die Steuerungen
unterscheiden.

### Maßnahme

Hardwaredefinitionen aendern und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A63

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A63 DIREKT ANGESCHLOSSENE STEUERUNG '(&00)' NICHT EINZIGER ANSCHLUSS AM KANAL '(&01)'

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Steuerungsname.
(&01): Channel Path Identifier des Kanals.
Die genannte Steuerung wurde als Direktanschluss an einem
FC-Kanal definiert. Weitere Steuerungsanschluesse am selben
Kanal sind nicht zulaessig.

### Maßnahme

Hardwaredefinitionen aendern und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC0A64

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A64 GERAETE MIT UND OHNE ZEITUEBERWACHUNG AN STEUERUNG '(&00)'

### Bedeutung

(&00): mnemotechnischer Steuerungsname.
An der genannten Steuerung sind Geraete mit unterschiedlichen
Anforderungen an die Zeitueberwachung angeschlossen.
Die Einstellung der Zeitueberwachung im Kanalsystem
ist nur auf Steuerungsebene moeglich.
Die Zeitueberwachung durch das Kanalsystem wird von
IOGEN an dieser Steuerung ausgeschaltet.

### Maßnahme

Nach Moeglichkeit Geraete mit unterschiedlichen
Anforderungen an verschiedenen Steuerungen generieren.

## NGC0A65

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A65 BAND- UND PLATTEN-GERAETE AM KANAL '(&00)'

### Bedeutung

(&00): Channel Path Identifier des Kanals.
Eine Mischung von Bandgeraeten mit
Platten an einem FC-Kanal kann zu Problemen bei der
Zeitueberwachung im FC-Kanal fuehren.

### Maßnahme

Bandgeraete an eigenem FC-Kanal generieren.

## NGC0A66

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A66 GLEICHE LUN(S) AN DEN STEUERUNGEN '(&00)' UND '(&01)' AM KANAL '(&02)'

### Bedeutung

Die beiden Steuerungen sind ueber denselben Port (WWPN) an
einem oder an mehreren gemeinsamen Kanaelen
angeschlossen und besitzen mindestens eine gemeinsame
LUN. Eine solche Konfiguration ist nicht moeglich.
IOGEN bricht die Generierung ab.
(&00),(&01): Mnemoniks und WWPN der Steuerungen
(&02): CHANNEL-PATH-ID eines der Kanaele

### Maßnahme

Eingabe korrigieren und IOGEN wiederholen.

## NGC0A67

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A67 UNZULAESSIGE KOMBINATION VON GERAETEN AN STEUERUNG '(&00)'

### Bedeutung

Die Mischung von FAST-DPAV Alias-Geraeten mit anderen Geraeten
an der selben logischen Steuerung ist nicht zugelassen.

### Maßnahme

Hardwarekonfiguration korrigieren.

## NGC0A68

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A68 KEINE BASE GERAETE FUER ALIAS GERAET(E) '(&00)' AN STEUERUNG(EN) '(&01)'

### Bedeutung

Fuer die genannten Alias-Geraete, die fuer FAST-DPAV
genutzt werden sollen, gibt es keine passenden Base-Geraete.
Die Base-Geraete muessen identische Kanalanschluesse wie die
Alias-Geraete besitzen und ihre Device-Nummern muessen
kleiner sein als diejenigen der Alias-Geraete.

### Maßnahme

Hardwarekonfiguration korrigieren.

## NGC0A69

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0A69 UNZULAESSIGE KOMBINATION VON STEUERUNGS-ANSCHLUESSEN AN KANAL '(&00)'

### Bedeutung

Eine Mischung von direkt und ueber Switch angeschlossenen
Steuerungen an einem FC-Kanal ist nicht zugelassen.

### Maßnahme

Hardwarekonfiguration korrigieren.

## NGC0I30

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0I30 EINGEGEBENER SATZ LAENGER ALS 1024 BYTES. SATZ VERKUERZT

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## NGC0I33

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0I33 SCHACHTELUNGSTIEFE FUER EINGABEN IST '(&00)'. HOEHERE WERTE SIND NICHT ERLAUBT

### Bedeutung

Die Schachtelungstiefe der Eingabedateien wurde ueberschritten.

## NGC0I34

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0I34 DATEI '(&00)' IST NICHT VORHANDEN ODER LEER

### Bedeutung

Eine nicht vorhandene oder leere Datei wurde als Eingabequelle
zugewiesen.
(&00): Name der fehlerhaften Datei.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## NGC0I35

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0I35 DATEI '(&00)' IST DERZEIT GESPERRT WEGEN BEARBEITUNG

### Bedeutung

(&00): Name der gesperrten Datei.

### Maßnahme

IOGEN-Lauf spaeter wiederholen.

## NGC0I36

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0I36 DATEI '(&00)' IST NICHT VOM TYP ISAM/SAM

### Bedeutung

Eine Datei mit falschem Dateityp wurde als Eingabequelle
zugewiesen.
(&00): Name der fehlerhaften Datei.

### Maßnahme

Eingabe korrigieren.

## NGC0001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0001 KEIN WEITERER SPEICHERPLATZ VERFUEGBAR

### Bedeutung

Speicherplatzanforderung ueber malloc/realloc fehlgeschlagen

## NGC0010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0010 INTERNER FEHLER BEIM AUFRUF VON MSG7X

### Bedeutung

Die MSG7X-Einschalung des IOGEN oder IOCGEN meldet Fehler.
Moegliche Ursachen:
Fehlerhafte Parameterliste fuer die Einschalung
Fehlerhafte Parameterliste fuer MSG7X

## NGC0011

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NGC0011 FEHLER BEI SYSLST

### Bedeutung

Beim Schreiben nach SYSLST trat ein Fehler auf.

## NGC0024

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0024 IOCF GENERATOR VERSION (&00) BETRIEBSBEREIT

## NGC0025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0025 (&00) GENERIERT

## NGC0026

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0026 (&00) NORMAL BEENDET

### Bedeutung

Programm-Lauf ist ohne Fehler beendet.

## NGC0027

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NGC0027 IOCGEN abnormal beendet

## NGC0050

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0050 DVS-FEHLER WAEHREND '(&01)', FUER DATEI '(&00)'. DVS-FEHLERCODE = (&02). FEHLER-INF IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MESS BZW. /HELP (&02)

### Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler (&02) kann ueber das /HELP-MESS-
bzw. /HELP-Kdo. im Systemmodus erfragt oder dem Manual 'Systemmeldungen',
'DVS Plattenverarbeitung' oder 'DVS Bandverarbeitung' entnommen werden.

## NGC0051

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0051 SYSTEM-SYNTAXDATEI MODIFIZIERT (NICHT AKTIVIERT)

### Bedeutung

SINPRC.IOGEN war aufgerufen, um die IOGEN System-Syntaxdatei zu
modifizieren

## NGC0052

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0052 IOGEN SYSSPR DATEI MODIFIZIERT

### Bedeutung

SINPRC.IOGEN war aufgerufen, um die IOGEN SYSSPR Datei zu modifizieren

## NGC0053

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC0053 IOGEN BENUTZER-SYNTAXDATEI MODIFIZIERT

### Bedeutung

SINPRC.IOGEN war aufgerufen, um die IOGEN Benutzer-Syntaxdatei
zu modifizieren

## NGC1001

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1001 KEIN WEITERER SPEICHERPLATZ VERFUEGBAR

### Bedeutung

Speicherplatzanforderung ueber malloc/realloc fehlgeschlagen

## NGC1002

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1002 IOCGEN-ANWEISUNG KANN NICHT IDENTIFIZIERT WERDEN

## NGC1003

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1003 INTERNER IOCGEN-FEHLER: FALSCHE SIZE-ANGABE BEI FREE_UPD ODER FR_INT_U

## NGC1004

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1004 END-ANWEISUNG FEHLT

## NGC1005

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1005 FALSCHER KANALTYP SPEZIFIZIERT

## NGC1006

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1006 CHPID MEHRFACH DEFINIERT

## NGC1007

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1007 KANAL-VERBINDUNG NICHT GEFUNDEN

## NGC1008

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1008 RDATA MELDET FEHLER

## NGC1009

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1009 CMPG-MAXIMALGROESSE UEBERSCHRITTEN

## NGC1010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1010 CONTROLLER-MN IST MEHRFACH DEFINIERT

## NGC1011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1011 CONTROLLER-VERBINDUNG NICHT GEFUNDEN

## NGC1012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1012 FEHLER BEIM OEFFNEN DER IOCF-DATEI

## NGC1013

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1013 FEHLER BEIM SCHREIBEN DER IOCF-DATEI

## NGC1014

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1014 ERSTE ANWEISUNG MUSS FOR-ANWEISUNG SEIN

## NGC1015

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1015 ANLEGEN DER IOCF-DATEI FEHLGESCHLAGEN

## NGC1016

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1016 INTERNER FEHLER IN DER BERECHNUNG DER GERAETE-PFADE

## NGC1017

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1017 SCHLIESSEN DER IOCF-DATEI FEHLGESCHLAGEN

## NGC1018

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1018 OEFFNEN VON SYSLST FEHLGESCHLAGEN

## NGC1019

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1019 FOR-ANWEISUNG ENTHAELT FALSCHEN IOCF-IDENTIFIER

## NGC1020

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1020 INT_EBC EINGABE-FEHLER

## NGC1021

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1021 CTL-LISTE FALSCH ANGELEGT

## NGC1022

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1022 SYSTEM-AUFRUF MELDET FEHLER BEI SET-FILE-LINK DES IOCF PAM-FILES

## NGC1025

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC1025 (&00) GENERIERT

## NGC1026

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

NGC1026 Zulaessige Laenge des IORSF ueberschritten

### Bedeutung

Die Konfiguration ist zu gross, dadurch wurde die zulaessige Dateilaenge
des IORSFs ueberschritten.

## NGC2010

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC2010 FEHLER IN ANWEISUNGS-FOLGE

### Bedeutung

Die Anweisungsfolge fuer das Programm ist fehlerhaft.

## NGC2011

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC2011 FEHLER BEI DER BILDUNG EINER LOGISCHEN GERAETE-EINHEIT

### Bedeutung

IOCGEN meldet Fehler bei der Bildung einer logischen Geraete-Einheit.
Entnehmen Sie bitte die Maximalwerte dem Manual.

### Maßnahme

Geraeteanschluesse aendern und IOGEN-Lauf wiederholen.

## NGC2012

Destination: USER-TASK, CONSOLE Routing code: A Weight: 50

Warranty : NO

NGC2012 MEHR ALS 16 LOGISCHE GERAETE-EINHEITEN AM KANAL '(&00)' ANGESCHLOSSEN

### Bedeutung

Die Konfiguration enthaelt mehr als 16 Anschluesse von logischen
Geraete-Einheiten an einem Kanal. Man kann maximal nur 16 logische
Geraete-Einheiten an einem Kanal anschliessen.

### Maßnahme

Geraete-Anschluesse korrigieren und IOGEN-Lauf wiederholen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen