## PVRCOPY

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVRCOPY Copyright (C) (&00) (&01) Alle Rechte vorbehalten

## PVRLOAD

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVRLOAD Programm (&00), Version (&01) vom (&02) aus Datei (&03) geladen

## PVR0000

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0000 ***** P V S R E N VERSION '(&00)' *****

## PVR0100

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0100 PVSREN IN VORLIEGENDER BS2000-VERSION NICHT ABLAUFFAEHIG. PVSREN NICHT GELADEN

### Maßnahme

Eine PVSREN-Version verwenden, die in dieser BS2000-Version ablauffaehig
ist.

## PVR0101

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0101 PVSREN NUR UNTER $TSOS ABLAUFFAEHIG. PVSREN NICHT GELADEN

### Maßnahme

PVSREN unter der Systemverwalter-Kennung aufrufen.

## PVR0102

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0102 SDF NICHT VERFUEGBAR. PVSREN NICHT GELADEN

### Bedeutung

SDF ist nicht geladen.

### Maßnahme

SDF laden und PVSREN erneut aufrufen.

## PVR0103

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0103 PVSREN IN AKTIVER SYNTAXDATEI NICHT DEFINIERT

### Maßnahme

PVSREN-Syntaxdatei aktivieren.

## PVR0107

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0107 OPERAND 'NEW-CATID' HAT KUERZERE BZW. GLEICHE ZEICHENLAENGE WIE OPERAND 'CATID'. ANWEISUNG 'CHECK-FILENAME-LENGTH' ABGEWIESEN

### Bedeutung

Wegen Effizienz der Anweisung 'CHECK-FILENAME-LENGTH' muss
Operand 'NEW-CATID' laenger als Operand 'CATID' sein.

### Maßnahme

Eine Eingabe machen, in der diese Bedingung erfuellt ist.

## PVR0108

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0108 OPERAND 'CATID' MUSS IN VORLIEGENDER BS2000-VERSION EINSTELLIG SEIN

### Bedeutung

In BS2000-Versionen kleiner V10 kann die CATID nur einstellig sein.

### Maßnahme

Einstellige CATID angeben.

## PVR0109

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0109 UNGUELTIGES ZEICHEN IM OPERANDEN ODER OPERANDEN-LAENGE UNGUELTIG

### Bedeutung

Der Operand enthaelt entweder ein ungueltiges Zeichen (#,@,$)
oder die Operandenlaenge ist ungueltig.

## PVR0110

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0110 PRAEFIX 'PUB' FUER DIE VSN IN DER POINT-DARSTELLUNG NICHT ERLAUBT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Die VSN der Pub-Darstellung hat als Identifikation den Praefix 'PUB'.
Aus diesem Grund ist fuer die VSN der Point-Darstellung dieser Praefix
nicht erlaubt.

### Maßnahme

CATID ungleich dem Praefix 'PUB' angeben.

## PVR0111

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0111 BEI VORLIEGENDER KONVERTIERUNGSART MUSS FUER SYSID EIN WERT (65 BIS 192) ANGEGEBEN WERDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Eine Konvertierung des Pubsets von der Pub-Darstellung in die
Point-Darstellung erlaubt die Angabe 'SYSID=*SAME' nicht.
Die SYSID hat in den beiden Darstellungsarten unterschiedliche
Wertebereiche.

### Maßnahme

Einen gueltigen Wert fuer SYSID angeben und Konvertierung
erneut starten.

## PVR0112

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0112 SYSID NOCH NICHT INITIALISIERT. ANGABE 'SYSID=*SAME' WIRKUNGSLOS. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei der Generierung des Pubsets wurde die SYSID nicht initialisiert.

### Maßnahme

Falls erwuenscht, SYSID nachtraeglich mit dem Kommando
/SET-PUBSET-ATTRIBUTES initialisieren.

## PVR0113

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0113 'DUAL-RECORDING-BY-VOLUME'-BIT BEI PLATTE MIT VSN '(&00)' GESETZT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Makro NKDINF meldet, dass im SVL der Platte das
DUAL-RECORDING-BY-VOLUME-Bit gesetzt ist.

### Maßnahme

Die Platte in den Zustand versetzen, damit Bit nicht mehr gesetzt ist.

## PVR0114

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0114 'INCONSISTENCY'-BIT BEI PLATTE MIT VSN '(&00)' GESETZT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Makro NKDINF meldet, dass im SVL der Platte das INCONSISTENCY-Bit
gesetzt ist.

### Maßnahme

Die Platte in den Zustand versetzen, damit Bit nicht mehr gesetzt ist.

## PVR0115

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0115 PUBSET ODER VOLUME-SET MIT CATID '(&00)' VERFUEGBAR. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Der Pubset oder Volume-Set darf bei Ausfuehrung der Anweisung nicht
verfuegbar sein. Dies muss gewaehrleistet sein, da es ansonsten waehrend
des Programm-Ablaufes von anderen Benutzern zu unerwuenschten Aenderungen
im Dateikatalog kommen koennte.

### Maßnahme

Pubset mit dem Kommando /EXPORT-PUBSET exportieren und Anweisung erneut
eingeben.

## PVR0116

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0116 DATENTRAEGER '(&00)' DES PUBSETS ODER VOLUME-SETS NICHT ONLINE. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die Station des Datentraegers (&00) ist auf dieser Anlage nicht
angeschlossen worden.

### Maßnahme

Datentraeger-Station mit Kommando /ATTACH <mn> anhaengen und
Konvertierung erneut versuchen.

## PVR0117

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0117 PUBSET MIT CATID '(&00)' NICHT VERFUEGBAR. ANWEISUNG 'MODIFY-JOINFILE' NICHT AUSGEFUEHRT.

### Bedeutung

Fuer die Anweisung 'MODIFY-JOINFILE' muss der Pubset verfuegbar sein.

### Maßnahme

Den Pubset im vorliegenden BS2000-System mit Kommando /IMPORT-PUBSET
verfuegbar machen.

## PVR0118

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0118 KEIN EINTRAG MIT STANDARD-CATID '(&00)' GEFUNDEN

### Bedeutung

Im Benutzerkatalog des angesprochenen Pubsets existiert kein
STANDARD-CATID-Eintrag (&00).

## PVR0119

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0119 AENDERN VON PUBSET-METADATEN NICHT MOEGLICH. PUBSET NICHT VERFUEGBAR

### Bedeutung

Sollte das Pubset umbenannt bzw erzeugt werden, so ist dies
geschehen und das Pubset befindet sich nun in einem konsistenten
Zustand. Um den Benutzerkatalog,IMON-SCI-Daten oder Volumeset-
Listen zu aendern, muss das Pubset verfuegbar gemacht werden.
Dies war nicht moeglich.

### Maßnahme

Die Meldungen auf der Konsole analysieren und den Benutzerkatalog
des Pubsets nachtraeglich mit der PVSREN-Anweisung
'MODIFY-JOINFILE' aktualisieren. Von einem Slaverechner aus ist
die Aenderung von Benutzereintraegen unmoeglich.

## PVR0120

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0120 FEHLER BEI MAKRO '(&00)'. RC: '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Die angefuehrten Makros fuehren folgende Operationen aus:
1) VSVI1 - Zugriff auf Subsystem SHC-OSD
2) NDEINF - SHC-OSD Informationsfunktion
3) $NDEMMF/Create - Einrichten eines Snaps
4) REQM - Speicheranforderung vor SHC-OSD-Aufruf
5) $NDEMMF - SHC-OSD Bearbeitungsfunktion

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## PVR0121

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0121 FEHLER BEI MAKRO '(&00)'. RC: '(&01)'. VERARBEITUNG FORTGESETZT

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung des Makros (&00) trat ein Fehler auf,
der so gering war, dass die Verarbeitung fortgesetzt werden konnte.

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## PVR0122

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0122 FEHLER BEI DER AUSFUEHRUNG DES KOMMANDOS '(&00)'.

### Bedeutung

- Die Kennung hat nicht das Privileg "USER-ADMINISTRATION". Die
Default-Catid konnte nicht mit dem Kommando 'MODIFY-USER'
geaendert werden.
- Ein sonstiger Fehler ist beim Kommando 'MODIFY-USER' aufgetreten.

### Maßnahme

Ablaufprotokoll und Meldungen auf der Konsole ueberpruefen.
Privileg "USER-ADMINISTRATION" fuer die Kennung vergeben und
Benutzerkatalog nachtraeglich mit PVSREN-Anweisung MODIFY-JOINFILE
aktualisieren.

## PVR0123

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0123 FEHLER BEI SDF-MAKRO '(&00)'. RC: '(&01)'. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## PVR0124

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0124 FEHLER BEIM EROEFFNEN DES DATENTRAEGERS '(&00)'. RC: '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## PVR0125

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0125 FEHLER BEIM LESEN EINES BLOCKES. RC: '(&00)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## PVR0126

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0126 FEHLER BEIM SCHREIBEN EINES BLOCKES. RC: '(&00)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN. PUBSET ODER VOLUME-SET IN INKONSISTENTEM ZUSTAND

### Maßnahme

Siehe Meldung 'PVR0129'.
Returncode analysieren.

## PVR0127

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0127 FEHLER BEIM SCHLIESSEN DES DATENTRAEGERS '(&00)'. RC: '(&01)'

### Maßnahme

Returncode analysieren.

## PVR0128

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0128 PVSID '(&00)', DIE DAS PUBSET ODER VOLUME-SET NACH DER UMBENENNUNG HABEN SOLL, IST BEREITS IMPORTIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

### Bedeutung

Es existiert bereits ein Pubset oder Volume-Set mit dem neuen Namen.
Die Umbenennung wird nicht durchgefuehrt, da sonst dieses Pubset nicht
mehr verwendet werden koennte.

### Maßnahme

Eine andere Catid fuer den neuen Namen verwenden.

## PVR0129

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0129 PUBSET ODER VOLUME-SET HAT INKONSISTENTEN ZUSTAND. ANWEISUNG ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Bei frueherer Konvertierung des Pubsets oder Volume-Sets kam
es zu einer abnormalen Beendigung. Die Folge war ein fehlender
oder mehrfacher Eintrag einer VSN im SVL/OLC der PUBRES.

### Maßnahme

Umbenennung des Pubsets oder Volume-Sets ist nur noch moeglich, wenn alle
Operanden mit den gleichen Werten versorgt werden, wie vor der abnormalen
Beendigung. Gegebenenfalls den SVL/OLC der PUBRES korrigieren.

## PVR0130

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0130 PROGRAMMFEHLER '(&00)'. PROGRAMM ABGEBROCHEN

### Bedeutung

Das Programm stellte eine nicht plausible Situation fest.
(&00): Fehler-Kennzeichen. Wichtig fuer das Wartungs-Personal.

### Maßnahme

Blattschreiber-Protokoll zur Diagnose weiterleiten.

## PVR0131

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0131 KEIN MRSCAT-EINTRAG FUER PUBSET MIT CATID '(&00)' VORHANDEN. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

### Maßnahme

Bitte legen Sie mit /ADD-MASTER-CATALOG-ENTRY einen MRSCAT-Eintrag fuer
das angegebene Pubset an und starten Sie den Vorgang erneut. Handelt es
sich um ein Volume-Set sind keine Aktionen durchzufuehren. Die
Umbenennung wurde in diesem Fall bereits von SHC-OSD vollstaendig
durchgefuehrt.

## PVR0132

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0132 HSMS-DATEI ODER ARCHIVE-SICHERUNGS-DATEI IM DATEI-KATALOG LOKALISIERT

### Bedeutung

Bei der Laengenpruefung der Dateinamen wurde im TSOSCAT des zu
konvertierenden Pubsets ein HSMS-Dateieintrag oder eine
Sicherungsdatei gefunden.
Damit dieser Dateieintrag nicht verloren geht, wird eine Umbenennung
mittels PVSREN unterbunden.

### Maßnahme

Alle HSMS/ARCHIVE-SICHERUNGS - Dateien bearbeiten und PVSREN erneut
starten.

## PVR0133

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0133 UMBENENNUNG IST AUFGRUND DER PLATTENANZAHL NICHT MOEGLICH

### Bedeutung

Der neue Name des Pubsets oder Volume-Sets bestimmt die maximale
Plattenanzahl.
Catid = A : maximale Plattenanzahl = 32
Catid = AB : maximale Plattenanzahl = 255
Catid = ABC : maximale Plattenanzahl = 255
Catid = ABCD : maximale Plattenanzahl = 36

### Maßnahme

Einen zwei- oder dreistelligen Namen verwenden.

## PVR0134

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0134 FOLGENDE OBJEKT-NAMEN UEBERSCHREITEN DIE MAXIMAL-LAENGE VON '(&00)' BZW. '(&01)' ZEICHEN:

### Bedeutung

Bei der vor der Konvertierung durchgefuehrten Pruefung der Dateinamen
und Jobvariablen-Namen (Maximale-Laenge (&00)) bzw.
Dateigruppen-Namen (Maximale-Laenge (&01)) wurden zu lange Namen erkannt.

### Maßnahme

Laenge der Objektnamen korrigieren und Konvertierung (erneut) starten.

## PVR0135

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0135 LAENGE DER OBJEKT-NAMEN AKZEPTIERT. KONVERTIERUNG KANN GESTARTET WERDEN

### Bedeutung

Bei der Pruefung der Objektnamen wurden keine mit Ueberschreitung der
Maximallaenge gefunden.

### Maßnahme

Konvertierung wird gestartet bzw.
Anweisung 'CONVERT-PUBSET' kann ausgefuehrt werden.

## PVR0136

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0136 UMSETZEN DES DATEI-KATALOGES 'TSOSCAT' ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Dateikatalog des Pubsets oder Volume-Sets wurde erfolgreich geaendert.

## PVR0137

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0137 UMSETZEN DER VOL1-ETIKETTEN ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Die VOL1-Etiketten des Pubsets oder Volume-Sets wurden erfolgreich
geaendert.

## PVR0138

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0138 UMSETZEN DES BENUTZER-KATALOGES 'TSOSJOIN' ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT

### Bedeutung

Der Benutzerkatalog des Pubsets wurde erfolgreich geaendert.

## PVR0139

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0139 PUBSET ODER VOLUME-SET '(&00)' WURDE AUF DEN NEUEN NAMEN '(&01)' UMBENANNT

### Bedeutung

Das Pubset oder Volume-Set wurde erfolgreich umbenannt.

## PVR0140

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0140 Die Volumeset-Listen auf dem SM-Pubset '(&00)' sind angepasst worden bzw zusammen mit den Storageklassen-Definitionen geloescht worden.

### Bedeutung

Entweder sind alle Volumeset Listen angepasst worden oder es sind alle
Volumeset Listen und alle Storageklassen-Definitionen geloescht worden.

### Maßnahme

Massnahme
- keine

## PVR0143

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0143 ANWEISUNG KONNTE NICHT FEHLERFREI AUSGEFUEHRT WERDEN

### Maßnahme

Massnahme ist aus vorausgehender PVR-Meldung ersichtlich.

## PVR0144

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0144 PVSREN ABNORMAL BEENDET

### Maßnahme

Massnahme ist aus vorausgehender PVR-Meldung ersichtlich.

## PVR0145

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0145 PVSREN NORMAL BEENDET

### Bedeutung

Das Programm wurde gemaess der END-Anweisung beendet.

## PVR0146

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0146 Die CAT-ID '(&00)' ist ungueltig.

### Bedeutung

Ein Pubset oder Volume Set mit der Katalogkennung ist nicht vorhanden.

### Maßnahme

Massnahme
- keine

## PVR0147

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0147 Bei der Aktualisierung des Geraetetyps der Zielplattenlaufwerke trat ein Fehler auf.

### Bedeutung

Naehere Information zum augetretenen Fehler finden sich in vorausgehenden
Meldungen

### Maßnahme

Massnahme
- keine

## PVR0150

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0150 'SYSID=*SAME' IST BEI EINSTELLIGER CATID FUER 'NAME' ODER 'NEW-NAME' NICHT ERLAUBT.

### Maßnahme

Angabe *STD verwenden.
Angabe <integer 65..192> verwenden, wenn bei 'NEW-NAME' eine mehrstellige
CATID angegeben wird.

## PVR0151

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0151 'SYSID=<INTEGER 65..192>' IST BEI EINSTELLIGER CATID FUER 'NEW-NAME' NICHT ERLAUBT.

### Maßnahme

Angabe *STD verwenden

## PVR0152

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0152 ANWEISUNG 'CONVERT-PUBSET' IST NUR FUER SF-PUBSETS ERLAUBT. BITTE ANWEISUNG 'RENAME-PUBSET-OR-VOLUME-SET' VERWENDEN

### Bedeutung

Es wurde versucht, ein SM-Pubset oder ein Volume-Set mit der Anweisung
'CONVERT-PUBSET' umzubenennen. Diese Anweisung unterstuetzt allerdings
nur SF-Pubsets.

### Maßnahme

Anweisung 'RENAME-PUBSET-OR-VOLUME-SET' verwenden.

## PVR0153

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0153 INFORMATIONEN IM MRSCAT-EINTRAG '(&00)' STIMMEN NICHT MIT DEN INFORMATIONEN IM SVL DER PLATTE '(&01)' UEBEREIN.

### Bedeutung

Der Pubset-Typ, die CATID des Control-Volume-Sets oder die CATID des
SM-Pubsets im MRSCAT-Eintrag &00 und im SVL der entsprechenden
Hauptplatte &01 stimmen nicht ueberein.

### Maßnahme

MRSCAT-Eintrag und zugehoerige Platten pruefen. Konflikt beseitigen
und Umbenennung wiederholen.

## PVR0154

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0154 PUBSET '(&00)' IST GESPERRT. UMBENENNUNG IST DERZEIT NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Das SF-Pubset oder SM-Pubset (&00) ist durch einen gerade aktiven oder
einen abnormal beendeten PVSREN-Lauf gesperrt.
Ein Volume-Set, das zu einem gesperrten SM-Pubset gehoert, kann erst
umbenannt werden, wenn das SM-Pubset nicht mehr gesperrt ist.
Bei einem SM-Pubset wird die Sperre gesetzt, wenn das SM-Pubset oder
ein Volume-Set dieses SM-Pubsets umbenannt wird.

### Maßnahme

Wenn gerade ein PVSREN-Lauf fuer das Pubset aktiv ist, kann die
Umbenennung erst nach Beendigung dieses Laufes durchgefuehrt werden.
Wenn das Pubset durch einen abnormal beendeten PVSREN-Lauf gesperrt
ist, kann dies mit der Anweisung RESTART-RENAMING bereinigt werden.
Dazu wird die von PVSREN angelegte Loggingdatei SYSLOG.PVSREN.
<catid-old>.<catid-new> benoetigt.

## PVR0155

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0155 VOLUME-SET '(&00)' IST DEFEKT ODER NUR DEFINIERT. UMBENENNUNG WIRD NICHT DURCHGEFUEHRT.

### Bedeutung

Das Umbenennen eines defekten Volume-Sets ist nicht moeglich.
Wenn ein SM-Pubset ein defektes Volume-Set enthaelt, ist das Umbenennen
des SM-Pubset oder des Control-Volume-Sets nicht moeglich.
Fuer ein Volume-Set, das nur definiert ist, existiert nur ein Eintrag
in der Konfigurationsdatei des Pubsets.

### Maßnahme

Defektes Volume-Set aus dem SM-Pubset entfernen. Dabei gehen allerdings
die Dateien auf diesem Volume-Set verloren.
Ein Volume-Set, das nur definiert ist, kann mit dem Kommando
'MODIFY-PUBSET-PROCESSING' bearbeitet werden.

## PVR0156

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0156 DIE CATID DES SM-PUBSETS IM SVL ODER IN DER PUBSET-CONFIGURATION-FILE FUER DAS VOLUME-SET '(&00)' IST NICHT KORREKT.

### Bedeutung

Die Konfiguration des SM-Pubsets ist inkonsistent.
In der Pubset-Configuration-File ist fuer jedes Volume-Set auch die
CATID des SM-Pubsets, zu dem das Volume-Set gehoert, eingetragen.
Diese Information steht auch im SVL der Hauptplatte eines Volume-Sets.
Bei der Ueberpruefung wurde festgestellt, dass die Informationen nicht
uebereinstimmen. Die Verarbeitung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Konfiguration ueberpruefen und korrigieren. PVSREN-Lauf wiederholen.

## PVR0157

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0157 DATENTRAEGER '(&00)' KANN NICHT EXKLUSIV BELEGT WERDEN. RETURN CODE '(&01)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Returncode &01 ist der Returncode der Schnittstelle $NKAADS.

### Maßnahme

Returncode auswerten und entsprechend reagieren. PVSREN-Lauf wiederholen.

## PVR0158

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0158 DATENTRAEGER '(&00)' ERHAELT NACH DER UMBENENNUNG DIE VSN '(&01)'. DIESE PLATTE IST BEREITS VORHANDEN. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Es existiert bereits eine Platte mit der VSN (&01).
Die Umbenennung wird nicht durchgefuehrt, da sonst zwei Platten mit
der gleichen VSN existieren wuerden, die nicht zusammengehoeren.

### Maßnahme

Einen anderen Namen fuer die neue CATID verwenden.

## PVR0159

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0159 DIE KENNUNG HAT NICHT DAS PRIVILEG 'USER-ADMINISTRATION'. ANWEISUNG 'MODIFY-JOINFILE' KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN.

### Bedeutung

Das Aendern der Default-Catid ist nur mit dem Privileg
'USER-ADMINISTRATION' moeglich.

### Maßnahme

Privileg fuer die Kennung vergeben und PVSREN-Lauf wiederholen.
Das Privileg wird erst nach einem neuerlichen LOGON wirksam.

## PVR0160

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0160 UNGUELTIGE ANWEISUNG '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

### Bedeutung

Die Anweisung ist dieser PVSREN-Version nicht bekannt und wird deshalb
nicht ausgewertet.

### Maßnahme

Feststellen, ob die richtige Version von PVSREN im Einsatz ist.
Syntaxdatei ueberpruefen.

## PVR0161

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0161 ANWEISUNG 'CHECK-FILENAME-LENGTH' IST FUER VOLUME-SETS NICHT ERLAUBT.

### Bedeutung

Eine Aenderung der Volume-Set-ID hat keine Auswirkungen auf die Laenge
eines Dateinamens, da Dateien nur ueber die Pubset-ID adressiert werden.
Eine Ueberpruefung der Dateinamenslaengen ist daher fuer eine Aenderung
der Volume-Set-ID nicht sinnvoll.

### Maßnahme

Anweisung CHECK-FILENAME-LENGTH fuer das SM-Pubset ausfuehren, zu dem
das Volume-Set gehoert.

## PVR0162

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0162 PLATTENKONFIGURATION FUER DIE VSN '(&00)' IST NICHT KORREKT.

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- Es existieren mehr als zwei Platten mit der gleichen VSN.
- Es existieren zwei Platten mit der gleichen VSN, die allerdings nicht
zu einem DRV-Pubset oder DRV-Volume-Set gehoeren.
- Nicht alle Platten haben den gleichen DRV-Status
- Das Pubset oder Volume-Set wird nicht im Modus DRV-DUAL betrieben.
- Bei CREATE-PUBSET-FROM-MIRROR sind nicht genau zwei Platten mit
mit derselben genannten VSN im System im Zustand 'attached'.

### Maßnahme

Plattenkonfiguration ueberpruefen und korrigieren. Ablauf wiederholen.

## PVR0163

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0163 UMBENENNUNG KONNTE NICHT ABGESCHLOSSEN WERDEN. PUBSET ODER VOLUME-SET HAT EINEN INKONSISTENTEN ZUSTAND.

### Bedeutung

Die Umbenennung wurde aufgrund eines aufgetretenen Fehlers abgebrochen.
Der Abbruch erfolgte in einer Phase, in der bereits Daten geaendert
wurden. Ein Importieren des Pubsets ist derzeit nicht moeglich.

### Maßnahme

Fehlerursache beseitigen und die abgebrochene Umbenennung mit der
PVSREN-Anweisung RESTART-RENAMING erneut starten.
Das Pubset darf nicht importiert werden, die Plattenkonfiguration
darf nicht veraendert werden.

## PVR0164

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0164 LOGGINGDATEI '(&00)' IST GESPERRT. UMBENENNUNG KANN DERZEIT NICHT DURCHGEFUEHRT WERDEN.

### Bedeutung

Fuer das Pubset oder Volume-Set wird bereits eine Umbenennung
durchgefuehrt, daher ist die Loggingdatei gesperrt.

### Maßnahme

Abwarten, bis die gerade laufende Umbenennung abgeschlossen ist.

## PVR0165

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0165 DATEI '(&00)' IST NICHT VORHANDEN ODER IST KEINE LOGGINGDATEI.

### Bedeutung

Die Anweisung RESTART-RENAMING konnte nicht ausgefuehrt werden.

### Maßnahme

Pruefen, ob die Loggingdatei vorhanden ist. Der Dateiname ist "SYSLOG.
PVSREN.<catid-alt>.<catid-neu>". Die Datei muss auf dem Home-Pubset
unter der Kennung TSOS vorhanden sein.

## PVR0166

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0166 FOLGENUMMER DER VSN '(&00)' IST ZU GROSS. UMBENENNUNG IST NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Die CATID des Ziel-Pubsets oder Ziel-Volume-Sets bestimmt das Format der
VSN des Ziel-Pubsets oder Ziel-Volume-Sets.
CATID = A : VSN = PUBAxx
CATID = AB : VSN = AB.xxx
CATID = ABC : VSN = ABC.xx
CATID = ABCD : VSN = ABCD.x
Die VSN &00 des Ausgangs-Pubsets oder Ausgangs-Volume-Sets kann nicht in
die VSN des Ziel-Pubsets oder Ziel-Volume-Sets umgesetzt werden.

### Maßnahme

Fuer das Ziel-Pubset oder Ziel-Volume-Set eine CATID verwenden, die eine
Umsetzung der VSN ermoeglicht.

## PVR0167

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0167 INFORMATIONEN IN DER PUBSET-CONFIGURATION-FILE DES SM-PUBSETS '(&00)' STIMMEN NICHT MIT DEN BEREITS ERMITTELTEN INFORMATIONEN UEBEREIN

### Bedeutung

Eine der folgenden Informationen in der Pubset-Configuration-File stimmt
nicht mit den Informationen im MRSCAT-Eintrag oder im SVL der Hauptplatte
ueberein:
CATID des SM-Pubsets
CATID des Control-Volume-Sets
Device-Code des Control-Volume-Sets

### Maßnahme

Konfiguration des SM-Pubsets pruefen.

## PVR0168

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0168 SUBSYSTEM 'DRV' IST NICHT VERFUEGBAR. UMBENENNUNG IST NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Fuer folgende Aktionen wird das Subsystem DRV benoetigt:
- Umbenennen eines DRV-Pubsets oder DRV-Volume-Sets.
- Umbenennen eines SM-Pubsets, das ein DRV-Volume-Set enthaelt.

## PVR0169

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0169 CONTROL-VOLUME-SET '(&00)' GEHOERT NICHT ZUM SM-PUBSET '(&01)'.

### Bedeutung

Die Catid des SM-Pubsets im SVL des Control-Volume-Sets stimmt nicht
mit der bereits ermittelten Catid ueberein. Das Control-Volume-Set
wurde aus dem MRSCAT-Eintrag des SM-Pubset oder aus dem SVL des
Volume-Sets ermittelt.

### Maßnahme

MRSCAT-Eintrag des SM-Pubsets oder SVL des Volume-Sets pruefen.

## PVR0171

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0171 Die Anweisung '(&00)' ist syntaktisch fehlehaft.

### Maßnahme

Massnahme
- Anweisung korrigiern.

## PVR0172

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0172 DATEI 'TSOSCAT.(&00)' EXISTIERT BEREITS. UMBENENNUNG IST NICHT MOEGLICH.

### Bedeutung

Beim Umbenennen eines Volume-Sets muss auch der Dateiname der Katalogdatei
geaendert werden. Da bereits eine Datei mit dem neuen Namen existiert, ist
eine Umbenennung nicht moeglich.

### Maßnahme

Eine andere Catid verwenden.

## PVR0173

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0173 IN DER PUBSET-CONFIGURATION-FILE EXISTIERT BEREITS EIN EINTRAG FUER DEN NEUEN NAMEN '(&00)'

### Bedeutung

Die Umbenennung wird nicht durchgefuehrt, da sonst zwei Eintraege mit
der gleichen Catid existieren wuerden.

### Maßnahme

Einen anderen Namen fuer die neue CATID verwenden.

## PVR0174

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0174 Datentraeger '(&00)' ist nicht auf dem Ziellaufwerk der Plattenemulation Kommando wird abgewiesen.

### Bedeutung

Nach Beendigung der DRV-Plattenemulation muessen auf dem Datentraeger
des Ziellaufwerks Anpassungen fuer den neuen Geraetetyp erfolgen. Zu
diesen Anpassungen im Rahmen des Kommandos ....... darf nur das Ziel-
laufwerk on-line sein.

### Maßnahme

Massnahme
- Zustand der Zielplatten mit /SHOW-DISK-STATUS ueberpruefen.
- Zielplatten bei Bedarf mit /ATTACH-DEVICE online setzen
- Quellplatten ggf. mit /DETACH-DEVICE wegschalten.

## PVR0175

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0175 Die Pruefung des Datentraegers '(&00)' im Rahmen der DRV-Platten-Emulation lieferte den Return Code '(&01)'. Kommando wird abgewiesen.

### Bedeutung

Die Ueberpruefung eines Datentraegers im Rahmen der DRV-Platten-Emulation
mit der Schnittstelle NKLMCALI lieferte einen negativen Return Code. Die
Verarbeitung wird abgebrochen.

### Maßnahme

Massnahme
- Zustand der Zielplatten mit /SHOW-DISK-STATUS ueberpruefen.
- Systemverwalter verstaendigen.

## PVR0176

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0176 ES WURDE EIN SNAPSET-KATALOG ZUM PUBSET '(&00)' GEFUNDEN. UMBENENNUNG NICHT ERLAUBT.

### Bedeutung

Zum Pubset (&00) wurde ein Snapset-Katalog vorgefunden.
Eine Umbenennung des spezifizierten
SF-Pubsets, SM-Pubsets oder Volume-Sets ist nicht erlaubt, da
anschliessend kein Zugriff auf die Snapsets mehr moeglich waere.

### Maßnahme

Nach Importieren des Pubsets kann der Snapset-Katalog mit dem
Kommando DELETE-SNAPSET <Pubset-Id>,SNAPSET=*ALL geloescht werden.

## PVR0177

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0177 Volume-Information fuer Geraet '(&00)' ist in unerwartetem Zustand

### Bedeutung

Es wurde versucht das Geraet '00' zu attachen oder zu detachen. Der Makro
NKDINF liefert nach einigen Aufrufen einen unerwarteten 'attachment'
Status oder eine unerwartete VSN.

### Maßnahme

Eventuell den VM Zuweisungsstatus des Geraets korrigieren.

## PVR0178

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0178 VSNs von Pubset '(&00)' konnten wegen DPSVLST-Fehler '(&01)'nicht ermittelt werden

### Bedeutung

Der Makro DPSVLST brachte einen Returncode.

### Maßnahme

Pruefen, ob es zum original Pubset bereits gleichnamige zugewiesene
Spiegelplatten (BCVs, SNAPs oder CLONEs) gibt und deallokieren sie diese.

## PVR0180

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0180 KEINE GUELTIGE PUBLIC VSN ANGEGEBEN

### Bedeutung

Die angegebene Funktion wird nur fuer oeffentliche Datentraeger
unterstuetzt.

## PVR0181

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0181 DATENTRAEGER '(&00)' NICHT ONLINE. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

## PVR0182

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0182 DATENTRAEGER '(&00)' DES PUBSETS ODER VOLUME-SETS NICHT ONLINE. VERARBEITUNG WIRD MIT NAECHSTER PLATTE FORTGESETZT

## PVR0183

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0183 LABEL DES PUBSET / VOLSET '(&00)' ERFOLGREICH RESTAURIERT

## PVR0184

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0184 LABEL DES PUBSET '(&00)' ERFOLGREICH RESTAURIERT

## PVR0185

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0185 LABEL DES PUBSET / VOLSET '(&00)' TEILWEISE RESTAURIERT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- es stehen nicht alle Platten zur Verfuegung
- die Platten haben nicht die richtige VSN

## PVR0186

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0186 CONTROL-VOLUMESET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR; VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

## PVR0187

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0187 LABEL DES PUBSET '(&00)' TEILWEISE RESTAURIERT

### Bedeutung

Moegliche Ursachen:
- es stehen nicht alle Platten zur Verfuegung
- die Platten haben nicht die richtige VSN

## PVR0188

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0188 BEARBEITUNG DES PUBSET/VOLSET '(&00)' ABGEBROCHEN

## PVR0189

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0189 Platte '(&00)' nicht verfuegbar; alle weiteren Platten werden uebersprungen

## PVR0190

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0190 UMBENENNUNG DER CATID IM IMON-SCI DES HOME-PUBSETS ERFOLGREICH DURCHGEFUEHRT

## PVR0191

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0191 UMBENENNUNG DER CATID IM IMON-SCI DES HOME-PUBSETS MIT FEHLER BEENDET; /HELP-MSG '(&00)'

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung des Kommandos /MODIFY-IMON-SCI trat ein Fehler auf.
Der IMON-SCI des Home-Pubsets konnte nicht oder nicht vollstaendig
angepasst werden. Verarbeitung wird normal fortgesetzt.

### Maßnahme

Bitte die Fehlerursache beheben und nach dem PVSREN Lauf das Kommando
/MODIFY-IMON-SCI erneut ausfuehren.

## PVR0192

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0192 UMBENENNUNG DER CATID IM IMON-SCI DES PUBSETS '(&00)' MIT FEHLER BEENDET; /HELP-MSG '(&01)'

### Bedeutung

Bei der Ausfuehrung des Kommandos /MODIFY-IMON-SCI trat ein Fehler auf.
Der IMON-SCI konnte nicht oder nicht vollstaendig angepasst werden. Die
Verarbeitung wird normal fortgesetzt.

### Maßnahme

Bitte die Fehlerursache beheben und nach dem PVSREN Lauf das Kommando
/MODIFY-IMON-SCI erneut ausfuehren.

## PVR0193

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0193 KONVERTIERUNG DES KATALOGS '(&00)' IN DAS EXTRA-LARGE FORMAT IST NICHT ABGESCHLOSSEN. DIE VERABEITUNG WIRD ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

(&00): Kennung des Pubset oder Volumeset

### Maßnahme

Pubset importieren; dadurch wird die Konvertierung in das extra-large
Format abgeschlossen. Nach dem Export des Pubset die abgebrochene
PVSREN-Anweisung wiederholen.

## PVR0194

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0194 NET-STORAGE-VOLUME '(&00)' KONNTE NICHT AN UMBENANNTES PUBSET '(&01)' ANGEPASST WERDEN

### Bedeutung

Das in einem TSOSCAT angezeigte Net-Storage-Volume konnte auf seinem
zugeordneten Server nicht an die Catid des umbenannten Pubsets angepasst
werden. Die Verarbeitung wird normal fortgesetzt.

### Maßnahme

Die Anpassung muss ausserhalb von PVSREN nachgeholt werden oder das
Net-Storage-Volume muss aus dem Pubset entfernt werden.

## PVR0199

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0199 INTERNER PROGRAMMFEHLER '(&00)'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN.

### Bedeutung

Der Einsetzparameter &00 kennzeichnet die Stelle, an der der Fehler
aufgetreten ist.

### Maßnahme

Diagnoseunterlagen erstellen und an die Systembetreuung schicken.

## PVR0200

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PVR0200 BENUTZERKATALOG 'TSOSJOIN' KANN NICHT GEAENDERT WERDEN. KONVERTIERUNG TROTZDEM STARTEN ? (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

- Es wird zum Umbenennen eine BS2000-Version < V10.0 verwendet und das
Pubset erhaelt eine mehrstellige CATID. Der Benutzerkatalog kann nicht
geaendert werden, da das Pubset in dieser BS2000-Version aufgrund der
mehrstelligen CATID nicht verfuegbar gemacht werden kann.
- Es wird eine BS2000-Version >= V10.0 verwendet und die Kennung hat
nicht das Privileg "USER-ADMINISTRATION".

### Maßnahme

Y: - Benutzerkatalog nachtraeglich auf BS2000-Version >= V10.0
mit PVSREN-Anweisung 'MODIFY-JOINFILE' aktualisieren.
- Privileg "USER-ADMINITSTRATION" fuer die Kennung vergeben
und Benutzerkatalog nachtraeglich mit PVSREN-Anweisung
MODIFY-JOINFILE aktualisieren.
N: - Gesamte Konvertierung mit einer BS2000-Version >= V10.0 ausfuehren.
- Privileg "USER-ADMINISTRATION" fuer die Kennung vergeben und
gesamte Konvertierung noch einmal ausfuehren.

## PVR0201

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PVR0201 STANDARD-CATID-EINTRAG '(&00)' AUF STANDARD-CATID-EINTRAG '(&01)' IM BENUTZER-KATALOG DES HOME-PUBSETS AENDERN ? (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Es ist moeglich, dass durch die Konvertierung im Benutzerkatalog des
Home-Pubsets ungueltige STANDARD-CATID-Eintraege existieren.

### Maßnahme

Y: Benutzerkatalog wird nach STANDARD-CATID-Eintrag (&00) durchsucht
und, falls existent, auf STANDARD-CATID-Eintrag (&01) geaendert.
N: Benutzerkatalog wird nicht bearbeitet.

## PVR0202

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PVR0202 STANDARD-CATID-EINTRAG '(&00)' AUF STANDARD-CATID-EINTRAG '(&01)' IM BENUTZER-KATALOG DES 'NEUEN-PUBSETS' AENDERN ? (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Im Benutzer-Katalog des geaenderten Pubsets steht die alte
CATID als STANDARD-CATID.

### Maßnahme

Y: Benutzerkatalog wird nach STANDARD-CATID-Eintrag (&00) durchsucht und
auf STANDARD-CATID-Eintrag (&01) geaendert.
Dazu wird der Pubset mit Kommando /IMPORT-PUBSET verfuegbar gemacht.
N: Benutzerkatalog wird nicht bearbeitet.
Pubset wird nicht verfuegbar gemacht.

## PVR0203

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 98

Warranty : NO

PVR0203 PUBSET IN DIESEM BS2000-SYSTEM VERFUEGBAR MACHEN ? (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Abhaengig von der Antwort des Anwenders auf die Frage 'PVR0202'
ist der Pubset verfuegbar oder nicht.
Aufgrund dieser Tatsache und der vorliegenden Antwort wird
programm-intern folgendes veranlasst:

### Maßnahme

Y und Pubset ist verfuegbar : Pubset bleibt verfuegbar.
Y und Pubset nicht verfuegbar: Pubset wird verfuegbar
N und Pubset verfuegbar : Pubset wird nicht verfuegbar
N und Pubset nicht verfuegbar: Pubset bleibt nicht verfuegbar.

## PVR0204

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0204 UMBENENNUNG TROTZ LABEL-UEBEREINSTIMMUNG DURCHFUEHREN? (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Abhaengig von der Antwort wird Konvertierung durchgefuehrt
oder nicht.

### Maßnahme

Keine weitere Information.

## PVR0205

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0205 MRSCAT-EINTRAG '(&00)' EXISTIERT BEREITS. UMBENENNUNG TROTZDEM DURCHFUEHREN ? (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Fuer die CATID, die das Pubset oder Volume-Set nach der Umbenennung
erhalten soll, existiert bereits ein MRSCAT-Eintrag.
Wenn die Umbenennung durchgefuehrt wird, dann wird dieser Eintrag
geloescht und mit neuen Werten angelegt.
Die Umbenennung sollte nur dann durchgefuehrt werden, wenn dieser
existierende MRSCAT-Eintrag sicher nicht mehr benoetigt wird.

### Maßnahme

Antwort = Y : Umbenennung wird durchgefuehrt. Der MRSCAT-Eintrag wird
geloescht und neu angelegt.
Antwort = N : Umbenennung wird nicht durchgefuehrt. Der MRSCAT-Eintrag
bleibt unveraendert erhalten.

## PVR0206

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0206 CATID-EINTRAG '(&00)' IM STANDARD-IMON-SCI DES HOME-PUBSETS AUF CATID '(&01)' AENDERN ? (Y=JA; N=NEIN)

### Bedeutung

Es werden durch diese Funktion alle Eintraege, die sich auf das umbenannte
Pubset beziehen im IMON-SCI des Home-Pubsets auf die neue CATID angepasst.

## PVR0207

Destination: USER-TASK Routing code: Weight:

Warranty : NO

PVR0207 ALLE VOLUMESET-LISTEN AUF DEM NEUEN SM-PUBSET '(&00)' AN DIE NEUEN VOLUMESET-NAMEN ANPASSEN ODER ZUSAMMEN MIT ALLEN STORAGEKLASSEN-DEFINITIONEN LOESCHEN ? (J=ANPASSEN; L=LOESCHEN; N=NEIN)

### Bedeutung

Eine Volumeset-Liste ist eine benannte Liste von Volumeset-Namen. Nach
der Umbenennung bzw Abspaltung eines neuen SM-Pubsets enthalten die
Volumeset-Listen jetzt noch die Volumeset-Namen des urspruenglichen
SM-Pubsets. Es soll jetzt entschieden werden, wie mit den
Volumeset-Listen und Storageklassen-Definitionen weiter verfahren
werden soll.

### Maßnahme

Antwort = J : Alle Volumeset-Listen auf dem neuen SM-Pubset werden
an die neuen Volumeset-Namen angepasst. Alle
Storageklassen-Definitionen bleiben unveraendert erhalten.
Antwort = L : Alle Volumeset-Listen und alle Storageklassen-Definitionen
auf dem neuen SM-Pubset werden geloescht.
Antwort = N : Alle Volumeset-Listen und alle Storageklassen-Definitionen
auf dem neuen SM-Pubset bleiben unveraendert erhalten.

## PVR0301

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0301 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Bei der Ueberpruefung der Umbennungsanweisungen fuer die Volume Sets trat die Katalogkennung '(&00)' mehrfach als SOURCE-CATID auf.

### Maßnahme

Massnahme
- Datei mit Umbennungsanweisungen korrigieren.

## PVR0302

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0302 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Bei der Ueberpruefung der Umbennungsanweisungen fuer die Volume Sets trat die Katalogkennung '(&00)' mehrfach als NEW-CATID auf.

### Maßnahme

Massnahme
- Datei mit Umbennungsanweisungen korrigieren.

## PVR0303

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0303 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Bei der Ueberpruefung der Umbennungsanweisungen fuer die Volume Sets trat die Katalogkennung '(&00)' sowohl als SOURCE-CATID als auch als NEW_CATID auf.

### Maßnahme

Massnahme
- Datei mit Umbennungsanweisungen korrigieren.

## PVR0304

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0304 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Die Katalogkennung '(&00') des Control Volume Set ist nich als SOURCE-CATID beruecksichitgt.

### Maßnahme

Massnahme
- Umbennungsanweisungen fuer COntrol Volume Set ergaenzen.

## PVR0305

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0305 Erzeugung eines Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Die Katalogkennung '(&00)' des Ausgangs-Pubset und '(&01)' des zu erzeugenden Pubset sind nicht gleich lang.

### Maßnahme

Massnahme
- Katalogkennung passender Laenge fuer das zu erzeugende Pubset waehlen.

## PVR0306

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0306 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Ausgangs-Pubset und zu erzeugendes Pubset haben die gleiche Katalogkennung '(&00)'.

### Maßnahme

Massnahme
- Unterschiedliche Katalogkennung fuer das zu erzeugende Pubset waehlen.

## PVR0307

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0307 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Pubset '(&00)' konnte nicht erzeugt werden. Der Spiegel des vorhandenen Pubset '(&01)' wurde wiederhergestellt.

### Maßnahme

Massnahme
- keine

## PVR0308

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0308 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Das Volume Set mit der Katalogkennung '(&00)' wurde nicht in der Konfigurationsdatei des SM-Pubset gefunden.

### Maßnahme

Massnahme
- Datei mit Umbennungsanweisungen korrigieren, so dass die
Katalogkennungen
der Ausgangs-Volume-Sets mit denen in der Konfigurationsdatei des SM-
Pubset uebereinstimmen.

## PVR0309

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0309 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Die Katalogkennung '(&00)' des zu erzeugenden SM-Pubset ist auch Katalogkennung eines seiner zu erzeugenden Volume Sets.

### Maßnahme

Massnahme
- Fuer Pubset und Volume Set unterschiedliche Katalogkennungen waehlen.

## PVR0310

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0310 Erzeugung eines SM-Pubset aus einem Pubset-Spiegel: Die Katalogkennung '(&00)' des Ausgangs-SM-Pubset ist auch Katalogkennung eines der Volume Sets des zu erzeugenden SM-Pubset.

### Maßnahme

Massnahme
- Fuer Pubset und Volume Set unterschiedliche Katalogkennungen waehlen.

## PVR0311

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0311 Die Datei '(&00)' ist im Ausgangs-Pubset vorhanden. Der Dateikatalog fuer das entsprechnende Volume Set des neu zu erzeugenden Pubset kann nicht angelegt werden.

### Bedeutung

keine weitere Information

### Maßnahme

Massnahme
- Andere Katalogkennung fuer neues Volume Set waehlen.
- Ggf. Datei loeschen.

## PVR0312

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0312 Die Datei '(&00)' ist im Ausgangs-Pubset vorhanden. Der Dateikatalog fuer das Control Volume Set des neu zu erzeugenden Pubset kann nicht angelegt werden.

### Bedeutung

keine weitere Information

### Maßnahme

Massnahme
- Andere Katalogkennung fuer neuen Control Volume Set waehlen.
- Ggf. Datei loeschen.

## PVR0313

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0313 Fuer die Katalogkennung '(&00)' des Ausgangs-Volume-Set wurden keine keine Volumes gefunden. Der Volume Set ist nicht im Zustand DEFINED_ONLY.

### Bedeutung

Wenn fuer den Ausgangs-Volume-Set keine Volumes gefunden werden, ist dies
nur mit einem Zustand DEFINED_ONLY konsistent. Anderfalls handelt es sich
um eine Fehlersituation.

### Maßnahme

Massnahme
- Quellplatten ggf. mit /ATTACH-DEVICE zuschalten.

## PVR0314

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0314 Die Anzahl der Volume Sets in der Pubset Configuration File des SM-Pubset '(&00)' unterscheidet sich von der Anzahl der Anweisungen SET-NAME-OF-NEW-VOLUME-SET.

### Bedeutung

Jeder Katalogkennung eines Volume Set eines SM-Pubset, aus dessen Spiegel
eine neues SM-Pubset erzeugt werden soll, muss mit einer Anweisung
SET-NAME-OF-NEW-VOLUME-SET eine neue Katalogkennung fuer das entsprechende
Volume Set im zu erzeugenden SM-Pubset zugeordnet werden. Daher muss die
Anzahl dieser Anweisungen mit der Anzahl der Volume Set in der Pubset
Configuration File uebereinstimmen.

### Maßnahme

Massnahme
- Datei mit den Umbennungsanweisungnen korrigieren.

## PVR0333

Destination: USER-TASK Routing code: Weight: 99

Warranty : NO

PVR0333 Erzeugen des neuen Volume Set '(&01)' aus dem Spiegel '(&00)' nicht moeglich: Maximalanzahl von Volumes wird ueberschritten.

### Bedeutung

Die Anzahl der fuer eine Volume Set zu erzeugenden Volumes ueberschreitet
die Maximalzahl von Volumes, die fuer die Katalogkennung dieses Volume Set
moeglich sind.

### Maßnahme

Massnahme
- Fuer das neue Volume Set eine andere Katalogkennung, am besten mit
der gleichen Anzahl von Zeichen wie die Katalogkennung des
entsprechenden Volume Set des Pubset Spiegel, waehlen.

©2020 Fujitsu Technology Solutions GmbH | BS2000 OSD/BC Systemmeldungen